**ACTA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL NÚMERO**

**LPE/MOJ/SRHYM/VESTUARIOSINDICATO/12/2023, RELATIVA A LA** **ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, CALZADO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE BASE OPERATIVO DE LOS SEIS GREMIOS SINDICALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca siendo las 13:00 horas del día 14 de septiembre de 2023, reunidos en la sala de Juntas de la Secretaria de Recursos Humanos y Materiales del Palacio Municipal con domicilio en avenida Morelos número 108 Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fecha y hora que fueron señaladas para el desahogo del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, del procedimiento de Licitación Pública Estatal presencial número **LPE/MOJ/SRHYM/VESTUARIOSINDICATO/12/2023**, relativaa la **adquisición de vestuario, calzado y uniformes para el personal de base operativo de los seis gremios sindicales del municipio de Oaxaca de Juárez para el ejercicio fiscal 2023,** en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1, 34 fracción III, 35, 38 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 27 segundo y tercer párrafos, 34 y 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y al numeral 3.4 de las Bases de este concurso, referente a la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se da inicio el presente acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, ante la presencia de los ciudadanos Omar Lozano Fierro, Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de Recursos Humanos y Materiales quien preside el presente acto, asimismo desahogará todas y cada una de las etapas del presente procedimiento de la Licitación Pública Estatal, con la asistencia de la ciudadana Iris Jazmín Jiménez Cruz, Jefa del Departamento de Auditorías Financieras y de Cumplimiento, representante designado por el Órgano Interno de Control Municipal para el presente acto, de igual forma se encuentran presente el ciudadano, Carlos Miguel Gijón Cruz, Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales, en su calidad de representante del Área Técnica; y asimismo encontrándose los licitantes siguientes previa acreditación de la personalidad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. C. Karla Lescas Fuentes, en representación Grupo Comercial NATDE de México S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. C. Maricela Yadira Romero Jijon, en representante Legal de Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. C. Grecia Sharon Gil Ávila, en representación de Uniformes Especializados y Venta de Equipos Policial Ángeles S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el ciudadano Omar Lozano Fierro, Jefe de Departamento de Licitaciones de la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales, da la bienvenida a los asistentes a este acto, y manifiesta los siguientes: - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **ANTECEDENTES** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**PRIMERO.-** La convocatoria del procedimiento licitatorio identificado con el número de control interno **LPE/MOJ/SRHYM/VESTUARIOSINDICATO/12/2023,** fue publicada en Periódico oficialdel Gobierno del Estado de Oaxaca y simultáneamente en el portal web <https://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/bienes-serv>, a partir del día treinta uno de agosto del presente año, así mismo las Bases del procedimiento licitatorio que nos ocupaestuvieron a disposición de los interesados en participar en el portal antes referido, así como en la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**SEGUNDO. -** Con fecha 07 de septiembre de 2023, a las 11:00 horas, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y al numeral 3.2 de las Bases que rigen el procedimiento que nos ocupa. Se hace mención que el límite para presentar carta de interés en participar y preguntas relativas al presente procedimiento de Licitación Pública Estatal que nos ocupa, conforme a la convocatoria y bases que fueron emitidas y publicadas, feneció veinticuatro horas antes de la celebración del presente acto. En ese sentido se hace mención que los licitantes: Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V, Uniformes Especializados y Ventas de Equipos Policial Ángeles S.A. de C.V., presentaron carta de interés en participar dentro del plazo establecido, por lo que se cumplió la hipótesis plasmada en el artículo 35, fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HECHOS -** **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**1.-** Conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, y con relación al numeral 3.4 inciso e) de las Bases del presente procedimiento licitatorio, entre los licitantes acuerdan que la C.Maricela Yadira Romero Jijon, representante del licitante Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V. sea quien rubrique las propuestas técnicas y económicas recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**2.-** De acuerdo a la lista de asistencia del presente acto se tiene registrado a tres licitantes que participan en este procedimiento, por lo tanto, se reciben los sobres que dicen contener las propuestas técnicas y económicas conforme a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **LICITANTE 1.-** De la empresa  **Grupo Comercial NATDE de México S.A. de C.V.** por conducto de su representante, la ciudadana Karla Lescas Fuentes,se muestran los sobres a los asistentes para que observen que no han sido violados ni abiertos previamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta técnica de la empresa **Grupo Comercial NATDE de México S.A. de C.V.** cuya documentación es revisada de manera cuantitativa por los servidores públicos presentes en este acto y que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica para comprobar que el sobre contenga dicha oferta, haciéndose constar que únicamente presentó la propuesta económica correspondiente al anexo H en original, omitiendo la presentación en copia simple de acuerdo al numeral 3.5.2 párrafo segundo de las bases que rigen el presente procedimiento, dándose lectura al monto total del lote único, conforme a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**LOTE ÚNICO OFERTADO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Descripción del bien** | **Cantidad** | **U.M.** | **Partida presupuestal** | **Precio**  **Unitario** | **Subtotal** |
| **1** | EQUIPO DE LLUVIA QUE CONSTA DE 2 PIEZAS, CHAMARRA Y PANTALÓN, CON DOBLE SELLADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA, JUEGO DE CHAMARRA Y PANTALÓN 100 % POLIÉSTER CON SOPORTE TEXTIL CHAMARRA FABRICADO, CON CAPUCHA INTEGRADA Y JARETA PARA AJUSTE A LA CABEZA DEL USUARIO, CIERRE AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES DE PLÁSTICO, CON CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN 2 LÍNEAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA. PANTALÓN CON RESORTE EN LA CINTURA PARA AJUSTE PERFECTO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN CUANTO A CALIDAD: PRUEBA DE MASA DE TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012, REDONDEO AL GRAMO MÁS CERCANO G/M2-NUII; 350G/M2, PRUEBA DENSIDAD EN TEJIDO DE PUNTO NMX-A-134-INNTEX-2013, LONGITUDINAL PROMEDIO TEJIDO DE .9 (COLUMNAS/CM), TRANSVERSAL PROMEDIO TEJIDO DE PUNTO 10 (MALLAS/CM), PRUEBA DE RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO MÉTODO NEUMÁTICO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, PROMEDIO-NUII 181KPA,PROMEDIO-NUII 24 MM, ÁREA DE ENSAYO-NUII 50 CM2 (79.8 MM). | 1,287 | PZA | 27211 | $260.00 | $334,620.00 |
| **2** | CASCO DE PLÁSTICO: CASCO DE PROTECCIÓN COLOR AMARILLO DE PLÁSTICO, TIPO CACHUCHA CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NERVADURAS QUE TRANSMITAN PROPORCIONALMENTE LA FUERZA DEL IMPACTO A LOS PUNTOS DE APOYO, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y PENETRACIÓN, SUSPENSIÓN DE 4 PUNTOS DE APOYO, SOPORTE TENSIÓN ELÉCTRICA A MÁS DE 20,000 V, RANURADO PARA MONTAR OREJERAS, CARETAS DE SOLDADOR Y VISORES QUE CONTENGA MATRACA PARA SU AJUSTE Y PROTECTOR DE FRENTE PARA EL SUDOR CON BARBIQUEJO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI Z89.1-2009 CLASE E FORMA II Y LA NORMA NRF-058- PEMEX-2012 . | 172 | PZA | $ 133.20 | $ 22,910.40 |
| **3** | CASCO DE ALUMINIO: CASCO DE ALUMINIO ANODIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO CON ALUMINIO TRATADO TÉRMICAMENTE, PARA DAR MAYOR DUREZA AL CASCO, EQUIPADO CON SUSPENSIÓN PARA ABSORBER ALTOS IMPACTOS. CON SUDADERA DE POLIURETANO AFELPADO EN LA PARTE DE LA FRENTE QUE BRINDE FRESCURA, ABSORCIÓN, MÁS CONFORTABLE. EQUIPADO CON SUSPENSIÓN CON ARNÉS DE NYLON Y 4 AJUSTE A LOS COSTADOS CON MATRACA DE AJUSTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS: NOM-115-STPS-1994, CLASE C. | 221 | PZA | $256.00 | $56,576.00 |
| **4** | GUANTE DE CARNAZA DE PIEL: GUANTE DE CARNAZA SUAVE GRABADO EN FLOTTER CORTO DE USO RUDO, CON JARETA DE AJUSTE Y BIES EN EL CONTORNO DE LA ENTRADA DE LA MANO, COSIDO CON HILO DE ALTA RESISTENCIA. | 2,359 | PAR | $90.90 | $ 214,433.10 |
| **5** | GUANTE DIELÉCTRICO: GUANTE PARA ELECTRICISTA DE PIEL DE RES CON CORREA, GUANTE FABRICADO EN FLOR DE PIEL AMARILLA DE RES CON DOBLE ENGRASE. COSTURAS EN EL DORSO. CUENTA CON CORREA AJUSTABLE AL PUÑO. RECOMENDADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PARA ELECTRICISTAS. USOS: INSTALACIONES, ELÉCTRICAS, MULTIUSOS, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN, UNITALLA. | 268 | PAR | $ 184.50 | $49,446.00 |
| **6** | GORRA SOMBRERO CON PROTECCIÓN SOLAR: SOMBRERO COLOR CAQUI TIPO SAFARI EN TELA GABARDINA, CON UN BROCHE EN CADA LADO DEL SOMBRERO Y 4 PERFORACIONES CON ARILLO METÁLICO DE VENTILACIÓN EN COLOR CAQUI, Y UNA CINTA DE AJUSTE. | 106 | PZA | $75.00 | $ 7,950.00 |
| **7** | LÁMPARA DE MANO: LINTERNA NEGRA TIPO SWAT DE MANO CON ZOOM REGULABLE, DESDE AMPLIO HASTA LUZ CONCENTRADA, LUXEON 3 W CREE LED CON HASTA 100, 000 HORAS DE VIDA ÚTIL, INCLUYE 1 BATERÍA DE 3.7 V 6.800 MAH LI-ION CON HASTA 180 MINUTOS DE DURACIÓN LUMÍNICA, POSIBILIDAD DE CARGA EN 230 V Y EN EL AUTO CON EL ADAPTADOR PARA AUTO DE 12 V ADJUNTO, CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD, CON CORREA AGARRADERA LONGITUD DE 15.5 CM. (LARGO), FUNCIONES: BRILLANTE, MEDIO, LUZ BAJA, LUZ DE FLASH Y LUZ DE STOP, CON TUBO DE TRÁFICO EN COLOR NARANJA ADAPTABLE CON ROSCA, LENTE DE POLICARBONATO, RESISTENTE AL AGUA E IMPACTO. | 100 | PZA | 24611 | $325.00 | $32,500.00 |
| **8** | LÁMPARA DE MANO CON TRES PILAS: LINTERNA DE MANO DE ALUMINIO DE LED DE 3 PILAS, CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA E IMPACTOS LENTE DE POLICARBONATO PARA MÁXIMA RESISTENCIA TECNOLOGÍA KLINLITE LENTE CONVEXO CON LUPA, QUE BRINDA UN HAZ DE LUZ LIMPIO Y CONSISTENTE LED ALTAMENTE EFICIENTE QUE PROPORCIONE UNA BUENA LUMINOSIDAD A LARGAS DISTANCIAS CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA CON PILAS ALCALINAS QUE DUREN MÁS QUE LAS PILAS DE ZINC-CARBÓN QUE TENGA 3 MODOS DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO E INTERMITENTE. HAZ DE LUZ AJUSTABLE PARA LUZ DIRECTA O DISPERSA ESPECIFICACIONES: FLUJO LUMINOSO DE 530 LM, NUMERO DE LEDS 1, DURACIÓN DE CARGA DE 30/45 H, HAZ DE LUZ 200 M, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 62°, VIDA DEL LED 100, 000 H, PILAS TIPO D, COLOR NEGRO, LONGITUD DE 30CM, DIÁMETRO 5CM. | 6 | PZA | $240.00 | $1,440.00 |
| **9** | LÁMPARA FRONTAL LED: LINTERNA EN COLOR NEGRO FRONTAL MANOS LIBRES DE LED: LUZ DE CABEZA MANOS LIBRES, DISEÑO DESMONTABLE QUE PERMITA SER QUITADO PARA LAVADO REGULAR, BOTÓN DE CONTROL CONVENIENTEMENTE UBICADO, SENSIBLE Y FÁCIL DE EMPUJAR, LINTERNA FRONTAL ALIMENTADA POR 2 BATERÍAS DE LITIO RECARGABLES DE 18650, LOS FAROS DELANTEROS VENGAN EN UNA CARCASA DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y PLÁSTICO, CÓMODOS, LIGEROS Y ESTABLES. 4 MODOS DE LUCES LED: ELEGIR ENTRE, ALTAMENTE BRILLANTE, BRILLANTE, FUNCIÓN DE INDUCCIÓN BRILLANTE, E INTERMITENTE SOS BRILLANTE Y LA CABEZA DE LA LÁMPARA AJUSTABLE A 90° PARA ABAJO, QUE PERMITA ELEGIR UN ÁNGULO DIFERENTE, ABAJO O EN EL MEDIO. ENFOQUE DE ZOOM PARA TRABAJO CERCANO O ZOOM HACIA FUERA PARA LA DISTANCIA. LA LÁMPARA DE CABEZA QUE VENGA EN MATERIAL PREMIUM: DISEÑO DE DIADEMA AJUSTABLE CÓMODO, LIGERO, SEGURO, ESTABLE EN USO PARA MEJOR COMODIDAD DEL USUARIO, CINTA ELÁSTICA, CON DOS CARGADORES (UNO PARA CORRIENTE ELÉCTRICA Y UNO PARA CARRO). | 321 | PZA | $556.00 | $178,476.00 |
| **10** | MASCARILLA CONTRA EL POLVO: RESPIRADOR SISA CON DOBLE CARTUCHO PARA POLVO, DESCRIPCIÓN: QUE ESTÉ FABRICADO CON MATERIAL HIPO ALERGÉNICO QUE NO PROVOQUE IRRITACIÓN A LA PIEL, SUAVE AJUSTE AL CONTORNO DE LA CARA. SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE ARNÉS CON DOBLE TIRANTE. CARTUCHOS DE FÁCIL REEMPLAZO PARA LIMPIARLOS Y USARLOS EN MÚLTIPLES OCASIONES. PARA USARSE CON CARTUCHOS DE LA SERIE 4C500: 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y QUE CUMPLAN REQUERIMIENTOS CONFORME A LA NOM-116-STPS-2009. | 582 | PZA | 27211 | $ 245.00 | $ 142,590.00 |
| **11** | CHALECO ANTI REFLEJANTE: CHALECO EJECUTIVO FABRICADO EN MALLA DE 100 % POLIÉSTER TIPO JERSEY COLOR NARANJA, ULTRA RESISTENTE, LIGERO Y FRESCO, CON FIBRAS DE ALTA VISIBILIDAD QUE NO RETENGAN OLORES, COSTURAS REFORZADAS Y CIERRE DELANTERO CON VELCRO DE 2 CM. DEL MISMO COLOR DEL CHALECO, CON RANURA EN ESPALDA TIPO OJAL PARA LÍNEAS DE VIDA O ARNÉS CON UNA MEDIDA DE 6 CM. DE LARGO X 1 CM. DE ANCHO, EN LA PARTE DE LA ESPALDA CONTENGA DOS BANDAS CON REFLEJANTES EN FORMA DE “X” DE 2 PULGADAS DE GROSOR QUE INICIE EN LOS HOMBROS Y TERMINE EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, TAMBIÉN LLEVA EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA UNA BANDA CON REFLEJANTES EN FORMA DE 2 PULGADAS DE GROSOR EN LÍNEA HORIZONTAL EN TODO LO ANCHO DEL CHALECO, CON DISEÑO ÚNICO DE DOBLE BANDA AJUSTABLE CON REFLEJANTE TEXTIL DE 2 PULGADAS DE GROSOR EN HOMBROS Y CINTURA QUE OFREZCAN COMODIDAD, AJUSTE PERFECTO Y MAXIMICEN LA SEGURIDAD DEL USUARIO, CUENTE CON 4 BOLSAS FRONTALES, EN LA PARTE DE LOS HOMBROS CUENTE CON CONTAC EN AMBOS LADOS PARA AJUSTE DE LO LARGO DEL CHALECO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI Y EN471.UNITALLA (AJUSTABLE). | 781 | PZA | $189.00 | $ 147,609.00 |
| **12** | CHALECO DE BUENA CALIDAD CON BOLSAS: CHALECO TIPO REPORTERO EN TELA GABARDINA 100 % ALGODÓN COLOR BEIGE, CON FORRO EN TELA CALADA, CON 4 BOLSAS TIPO PARCHE, AL FRENTE 2 BOLSAS EXPANDIBLES EN LA PARTE SUPERIOR CON MEDIDAS DE 12 CM. DE ANCHO X 13.5 CM DE ALTO, CIERRA MEDIANTE CONTACTEL, EN LA PARTE MEDIA DE LA SOLAPA Y 2 BOLSAS EN LA PARTE BAJA DE LOS DELANTEROS A LA ALTURA DE LA CINTURA, EXPANDIBLES CON MEDIDAS DE 18 CM. DE ANCHO X 17 CM DE ALTO, CIERRE MEDIANTE DOS CONTACTEL EN CADA ESQUINA DE LA SOLAPA, QUE CONTENGA UN CIERRE DE PLÁSTICO EN LA TERCERA PARTE DE LA BOLSA EN FORMA VERTICAL CON UNA MEDIDA DE 12 CM. CIERRE MEDIANTE UN CIERRE DE PLÁSTICO DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA, EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA LLEVE UNA BOLSA DE DOBLE COSTURA TIPO PARCHE CON UNA MEDIDA TOTAL DE 28 CM. DE LARGO X 18 CM. DE ALTO, CIERRE MEDIANTE UN CIERRE DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA, LLEVARÁN UNA COSTURA DE 2.5 CM, EN FORMA VERTICAL, EN CADA EXTREMO SOLAPA, EN LA PARTE INTERIOR DEL CUELLO CUENTE CON UNA TELA DEL MISMO MATERIAL DEL CHALECO EN FORMA DE ROMBO CON MEDIDAS DE 7 CM. X 7 CM. EN LA CUAL CONTIENE UNA ETIQUETA QUE MENCIONE LA MARCA DEL PRODUCTO, INSTRUCTIVO DE LAVADO Y TALLA. | 213 | PZA | 27111 | $299.00 | $63,687.00 |
| **13** | GOOGLES: GOOGLES DE SEGURIDAD CON MICA TRANSPARENTE Y CORREA DE AJUSTE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI Z87.1 | 51 | PZA | 27211 | $189.00 | $ 9,639.00 |
| **14** | GUANTE DE LÁTEX: GUANTE DE LÁTEX COLOR ROJO PARA USO GENERAL MATERIAL LÁTEX FLOCADO, ANTIDESLIZANTE, CERTIFICACIONES CE. DIFERENTES TALLAS. | 743 | PAR | $ 25.00 | $ 18,575.00 |
| **15** | FAJA INDUSTRIAL: FAJA ELÁSTICA SACROLUMBAR CON 3 CINTURONES PARA SU AJUSTE PARA DAMA Y CABALLERO PARA TRABAJO EN DIFERENTES TALLAS, TIRANTES ELÁSTICOS DE 2 CM. DE ANCHO CON HEBILLA DE PLÁSTICOS PARA SU AJUSTE, CON BIES RÍGIDO DE 1 CM. DE ANCHO EN TODO EL CONTORNO DEL CINTURÓN PARA EVITAR CUALQUIER DEFORMACIÓN EN EL PRODUCTO, EL PRIMER CINTURÓN DE UNA CINTA DE POLIPROPILENO DE USO RUDO DE 5CM. DE ANCHO, CON HEBILLA METÁLICA CON AJUSTADORES DE CONTACTEL, EL SEGUNDO UNA BANDA ELÁSTICA DE AJUSTE DE 13 CM. DE ANCHO CON AJUSTADORES DE CONTACTEL, EL TERCER CINTURÓN DE MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO CON SOPORTE DE TELA QUE CONTENGA 3 RESISTENTES VARILLAS FLEXIBLES QUE BRINDEN SOPORTE EN LA REGIÓN SACROLUMBAR Y AJUSTE EN EL ABDOMEN POR VELCRO EN AMBAS DIRECCIONES. | 918 | PZA | $325.00 | $298,350.00 |
| **16** | FAJA DE CUERO CON HEBILLA: QUE LA FAJA DE CUERO ESTÉ HECHA DE CUERO DE RES NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR, ACOJINADA EN LA PARTE INTERIOR DE LA FAJA Y CON BIES DE COLOR NEGRO AL CONTORNO DE LA FAJA DE 1 CM. DE ANCHO, PROTECCIÓN LUMBAR DE 10.5 CM DE ANCHO. HEBILLA DE ACERO NIQUELADO. CON PLACA LAMINADA NIQUELADA, REMACHE LAMINADO NIQUELADO DE ALTA RESISTENCIA, PAR DE OJILLOS LAMINADOS NIQUELADOS DE ALTA RESISTENCIA EN UN EXTREMO DE LA FAJA PARA AJUSTE DE TALLA DEL USUARIO HACIENDO UN TOTAL DE 7 PARES, COSTURA DE HILO NYLON. | 10 | PZA | $168.00 | $ 1,680.00 |
| **17** | CUBRE BOCA: MASCARILLA TIPO CONCHA (CUBRE BOCA), CARACTERÍSTICAS: CUBRE BOCA FABRICADO 100 % DE POLIÉSTER, CON CINTA ELÁSTICA PARA EL AJUSTE EN LAS OREJAS, DESECHABLE, LIGERA Y CÓMODA, BRINDE UN AJUSTE PERFECTO, PERMITE UNA CLARA VISIÓN, NO DIFICULTE LA RESPIRACIÓN NI EL HABLA, TIPO CONCHA. KN 95. | 11 | PZA | $39.00 | $429.00 |
| **18** | RED PARA CABELLO: GORRO PARA CABELLO QUE EVITE QUE CUALQUIER CABELLO SUELTO, PUEDA CAER DURANTE LA OPERACIÓN QUE ESTÉ REALIZANDO EL USUARIO. CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN HILO DE NYLON., DISPONIBLE EN COLOR NEGRO U OTRO, TIPO DE MALLA: GRUESA, DIÁMETRO: 20”. | 55 | PZA | $12.00 | $ 660.00 |
| **19** | BOTA DE HULE QUE CUBRE LO SIGUIENTE: COLOR NEGRO, CON SUELA COLOR CREPÉ, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA 35.5 CM, MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, POR EL ÁREA DEL TALÓN, FORRO TIPO CALCETÍN, DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, EN TODO EL INTERIOR DE LA BOTA, ADHERIDO A LA PLANTA, CHINELA, CUARTOS Y TUBO, PLANTILLA COMPLETA, DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA EN BASE DE EVA, PRESENTA REFUERZOS EN LA PUNTA Y EN EL TALÓN, SUELA DE PVC, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON SALIDAS PARA LÍQUIDOS Y LODOS, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN, TUBO DE PVC, FABRICADO JUNTO CON LA CHINELA, PUNTA Y SUELA, DE UNA SOLA PIEZA MEDIANTE UN PROCESO DE INYECCIÓN, LOS TUBOS SEAN DEL MISMO MATERIAL QUE LA SUELA Y TACÓN, CON REFUERZO EN EL CONTRAHORTE. | 818 | PAR | $460.00 | $376,280.00 |
| **20** | BOTAS QUE CUBRE LO SIGUIENTE: DE PIEL TIPO BORCEGUÍ DE TRABAJO INDUSTRIAL CON CASCO DE POLÍMERO (NO METÁLICO), CON UNA ALTURA 16,8 CM, MEDIDOS DESDE LA BASE DEL TACÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO, POR EL ÁREA DEL TALÓN. CORTE CHINELA, CHALECOS Y TIRA DEL TALÓN DE CUERO VACUNO, FLOR CORREGIDA, LATERALES DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, REMATE DEL TALÓN DE CARNAZA VACUNO. LENGÜETA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, SEPARADO POR COSTURA, PARTE EXTERNA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, PARTE INTERNA DEL MISMO MATERIAL DEL FORRO, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO). OJILLOS DE PLÁSTICO (NO METÁLICOS) DE ABAJO HACIA ARRIBA PRESENTE CUATRO OJILLOS Y DOS GANCHOS, POR CHALECO, COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLÁSTICAS EN LOS EXTREMOS, BICOLOR (CAFÉ/AMARILLO), PLANTILLA REMOVIBLE, PREFORMADA, COMPLETA, SUPERFICIE QUE HAGA CONTACTO CON EL PIE DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO SINTÉTICO EN BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO. FORRO EN CHINELA MATERIAL TEXTIL TIPO OROPAL, EN LATERALES, LENGÜETA Y TALÓN DE TELA, TEJIDA SINTÉTICA, BORDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE. PLANTA FORMADA POR: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE CELULOSA PREFORMADA COSTILLA DE POLÍMERO RÍGIDA PLANTA SUPERIOR DE FIBRA DE CELULOSA CON CAPA SUPERIOR DE EVA, SUELA POLIURETANO CON PATÍN DE POLIURETANO (DOBLE DENSIDAD) DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, EL PATÍN DE COLOR AMARILLO Y LA PARTE INTERMEDIA (CUÑA-ENTRESUELA) DE COLOR NEGRO. SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO CASCO POLÍMERO (NO METÁLICO). CONTRAHORTE MATERIAL BASE FIBRA DE POLIÉSTER. DISEÑO CALZADO TIPO BORCEGUÍ CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, FORMADO DE SEIS PIEZAS-CHINELA DE UNA PIEZA - LENGÜETA- CHALECO DE UNA SOLA PIEZA-LATERALES Y BULLÓN DE UNA SOLA PIEZA-TIRA DE REMATE SUPERIOR - REMATE DE TALÓN. EN EL LATERAL DE LA BOTA DEL LADO DE AFUERA LLEVE UN INJERTO CON LA MARCA DEL PRODUCTO CON MEDIDAS DE 1 DE ALTO POR 2.8 CM DE ANCHO. | 1,891 | PAR | 27111 | $1,134.00 | $2,144,394.00 |
| **21** | BOTA DIELÉCTRICA QUE CUBRE LO SIGUIENTE: BOTA COLOR CAFÉ DIELÉCTRICA, ALTURA 210 MM, DISTANCIA MEDIDA EN LA PARTE CENTRAL DEL TALÓN, DESDE EL INICIO DE LA PLANTA HASTA EL BORDE DEL BULLÓN, MEDIDO EN EL REFUERZO. COLOR CAFÉ CHINELA, TALÓN Y CALZADOR EN PIEL DE GANADO VACUNO. CURTIDA AL CROMO CON UN VALOR DE 2.5, CON UN PH DE 3.5. LA ABSORCIÓN NO DEBE DE SER MENOR AL 35 % Y LA DESABSORCIÓN NO DEBE DE SER INFERIOR AL 40 %. CON UN ESPESOR DE 2.0 MM APLICACIÓN LATERAL EN TALÓN NO APLICA. BULLÓN SUPERIOR EN PIEL DE GANADO VACUNO DE ESPESOR 0.9 MM EN SU EXTERIOR. EN SU INTERIOR DE MALLA TEXTIL POLIÉSTER CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 4 MM DENSIDAD 24 KG/M Y RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE 10 MM DE DENSIDAD 50 KG/M3. CORTE BULLÓN SUPERIOR Y DE FLEXIÓN BULLÓN DE FLEXIÓN EN PIEL DE GANADO VACUNO ESPESOR 0.9 MM EN SU EXTERIOR. CON RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE 10 MM DE DENSIDAD 50 KG/M3. AMBOS BULLONES LLEVAN DESPUNTE EN SU PARTE MEDIA PARA DAR APARIENCIA DE DOBLE COJÍN. FUELLE DE PIEL DE GANADO VACUNO CON ESPESOR 1.2 MM Y EN SU INTERIOR DE MALLA TEXTIL CON COMPOSICIÓN POLIÉSTER. CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 4 MM DE DENSIDAD 24 KG/M, JARETA DE JALAR CON DEDAL Y LLEVA FORRO COMPLETO DE MALLA TEXTIL DE COMPOSICIÓN POLIÉSTER. CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO CON 4 MM DE DENSIDAD 24 KG/M. 3 CAPAS CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y CON CALZADOR DE MATERIAL SINTÉTICO 75% POLIÉSTER Y 25% DE RESINA MBR. COSTURAS EN HILO POLIÉSTER DE 3 CABOS. OJILLO, HERRAJES Y/O PERFORACIONES CON 11 PERFORACIONES DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE MATERIAL DE FIBRA DE CELULOSA CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO PARA MANTENER EL PIE FRESCO Y ESTABLE, ADEMÁS DE NO PERMITIR QUE SE DEFORME EL CALZADO NI CANSE AL CAMINAR. CASCO O PUNTERA DE MATERIAL ESPECIAL TERMO CONFORMABLE SINTÉTICO CON UN ESPESO DE 2.2 MM PARA DARLE FORMA A LA PUNTA. CONTRA FUERTE O CONTRA HORTE DE TERMOPLÁSTICO O MATERIAL SINTÉTICO CON UN ESPESOR DE 1.7 MM SUELA "ESTRABE" EN HULE POLIMÉRICO COMPUESTO, CUYA FORMULACIÓN ESTÉ DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. SEA ERGONÓMICA, CON UNA ALTURA DE TACHÓN DE 6.2 MM EN EL ÁREA PLANTAR. QUE TENGA EN EL CONTORNO, EN DIRECCIÓN HACIA LA PUNTA, EN EL PISO DE LA SUELA 10 SALIDAS DE FLUIDOS O SÓLIDOS Y 10 SALIDAS INTERMEDIAS CON UN ÁNGULO EN SUS PAREDES DE 112° Y 120°, EN SU PARTE CENTRAL CUENTE CON 8 TACHONES EN FORMA DE FLECHA ENCONTRADA. EN EL TACÓN TENGA UN PUNTO DE GIRO CON ÁNGULO DE 90° PARA DARLE MAYOR SEGURIDAD EN MANE OBRAS SOBRE MANEAS O PELDAÑOS. ENTRE OTRAS PROPIEDADES Y BONDADES QUE TENGA LA SUELA "ESTRABE" SEA ENTIDERRAPANTE DIELÉCTRICA, RESISTENTE A SOLVENTES, A LA ABRASIÓN (CON UN VALOR DE 300 MM 3), A LA FLEXIÓN (CON UN VALOR DE ABERTURA DE 6 MM) Y A LOS ACEITES (LA SUELA NO AUMENTA SU VOLUMEN EN UN MÁXIMO DE 100 %). PLANTILLA ERGONÓMICA PREFORMADA DE POLIURETANO TEXTIL POLIÉSTER CON UN TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y DE CONFORT. CON UN ESPESOR DE 5 MM EN LA REGIÓN CENTRAL DE FLEXIÓN DEL ÁREA PLANTAR Y UN ESPESOR DE 8 MM EN LA REGIÓN CENTRAL DEL TALÓN. EN ARCO SOPORTE CON UNA ALTURA DE 9 MM Y MÁXIMO DE 21 MM, CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL IMPACTO AL CAMINAR. AGUJETAS DE CORDÓN POLIÉSTER DE 200 CM CON EMPUNTES DE MATERIAL SINTÉTICO Y CON ALMA DE ALGODÓN DE 4 CABOS. CAMBRILLÓN DE MATERIAL POLIMÉRICO RÍGIDO. DE TAMAÑO TAL QUE CUBRA EL ÁREA DE LA PLANTA MENOS 1 CM ALREDEDOR, DESDE EL TALÓN HASTA EL FINAL DEL ENFRANQUE MÁS 1 CM SIN LLEGAR A LA ZONA DE FLEXIÓN. SU DISEÑO PROPORCIONA ESTABILIDAD AL CAMINAR Y AL ESTAR PARADO SOBRE PELDAÑOS, MANEAS O PERFILES. PRODUZCA MENOS CANSANCIO Y EVITA LA PENETRACIÓN DE OBJETOS PULSO CORTANTES EN ESTA ZONA. SISTEMA DE FABRICACIÓN UNIÓN CORTE- SUELA MEDIANTE PEGADO DE ALTA RESISTENCIA. RESISTENTE A ÁREA DE HUMEDAD, ACEITES, GASOLINA, AGENTES QUÍMICOS O HIDROCARBUROS. ACABADO DEL CORTE EN MATERIAL BASE SILICONA CON PROPIEDAD DE REPELENCIA A LA HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DEL INTERIOR DEL CALZADO. RECOMENDADO PARA TRABAJOS DE: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LIMPIA O SEMI LIMPIA, ALIMENTICIA, AUTOMOTRIZ, DE REPARTO, HOSPITALARIA, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (HASTA POR 18000 VLTS CON 1 MILI-AMPER DE CORRIENTE DE FUGA) Y DE ÁREAS DE BAJA HUMEDAD. NO RECOMENDABLE PARA TEMPERATURAS MAYORES A 150° C, MINERÍA, INDUSTRIA METAL MECÁNICA, TRABAJO DONDE SE GENEREN VIRUTAS METÁLICAS PUNZO CORTANTES DE DIMENSIONES MAYORES A 4 MM Y ÁREAS CON EXCESO DE HUMEDAD. | 112 | PAR | 27211 | $1,228.50 | $137,592.00 |
| **22** | CAMISOLA MANGA LARGA COLOR NARANJA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EN TELA GABARDINA 100 % ALGODÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, CON DOBLES COSTURAS A LOS BORDES, 2 BOLSILLOS SUPERIORES AL FRENTE A LA ALTURA DEL PECHO CON CARTERA QUE PRESENTE MEDIDAS DE 13 CM DE ANCHO POR 6 CM DE ALTO TERMINACIÓN EN PICO, CUENTE CON UN OJAL Y BOTÓN DE PLÁSTICO PARA EL CIERRE DE LA BOLSA, LAS MEDIDAS DE LA BOLSA SUPERIOR EN FORMA SEMICUADRADA SEA DE 12 CM DE LARGO POR 13.5 CM DE ALTO CON DOBLES COSTURAS EN LOS BORDES, CUENTA CON 6 BOTONES DE PLÁSTICO Y 6 OJALES, CON UN PUÑO DE 6.5 CM DE ANCHO CON DOBLES COSTURAS Y OJAL PARA UN BOTÓN DE PLÁSTICO PARA SU AJUSTE Y UNA ABERTURA DE 15.5 CM DE LARGO EN LA MANGA DE LA CAMISA, EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA CUENTA CON DOBLE TELA CON COSTURAS DOBLES EN TODO LO ANCHO DE LA CAMISA, EN LA PARTE INTERIOR DEL CUELLO CUENTA CON UNA ETIQUETA QUE MENCIONE LA MARCA DEL PRODUCTO TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. | 204 | PZA | 27111 | $480.00 | $97,920.00 |
| **23** | MANDIL QUE CUBRE CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: DE PETO EN COLOR AZUL MARINO CON UN DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE 1 CM. DE ANCHO, CUENTA CON CORREA EN LA PARTE LATERAL DE 1 CM. DE ANCHO QUE PERMITA AJUSTARLO A LA ALTURA DE LA CINTURA, SEA MUY LIGERO, FRESCO Y CÓMODO, SUS COSTURAS ESTÉN PERFECTAMENTE REFORZADAS Y EL MATERIAL SEA MUY SUAVE AL TACTO LO CUAL PERMITA AL USUARIO TRABAJAR LIBREMENTE SIN DETALLES CUENTA CON 2 BOLSILLOS, EN LA PARTE INFERIOR DEL MANDIL CON UN DOBLADILLO DE 2 CM. DE ANCHO, ELABORADO EN GABARDINA, TERMINACIÓN DEL MANDIL SEMICIRCULAR, EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CONTENGA UNA ETIQUETA DE LA MARCA DEL FABRICANTE. | 82 | PZA | $360.00 | $29,520.00 |
| **24** | BATA QUE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: DE LABORATORIO, CUELLO TIPO SPORT FABRICADA EN TELA GABARDINA COLOR BEIGE, 100 % ALGODÓN, MANGA LARGA CON UN DOBLADILLO DE 2 CM., CUENTA CON UNA BOLSA SEMICUADRADA AL FRENTE TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON UNA MEDIDA DE 13.5 CM. DE ANCHO X 14 CM. DE ALTO Y DOS BOLSAS SEMICUADRADA DE PARCHE A LA ALTURA DE LA CINTURA CON UNA MEDIDA DE 16.5 CM. DE ANCHO X 16 CM. DE ALTO. CIERRE AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES OCULTOS DE PLÁSTICO DEL NÚMERO 32 Y 4 OJALES, EN LA PARTE TRASERA DE LA BATA A LA ALTURA DE LA CINTURA CUENTA CON UNA CINTA A LO ANCHO DE LA ESPALDA. LLEVA DOS ABERTURAS A LOS COSTADOS PARA UN FÁCIL ACCESO A LAS BOLSAS DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CONTENGA UNA ETIQUETA DE LA MARCA DEL FABRICANTE Y DE LA TALLA, ADEMÁS CUENTA CON UNA ETIQUETA DE INSTRUCTIVO DE LAVADO, NOMBRE DEL FABRICANTE, COMPOSICIÓN Y TALLA EN UN MATERIAL TIPO PAPEL ACERADO ESPECIAL PARA ETIQUETAS NO DECOLORABLE. | 133 | PZA | $505.00 | $67,165.00 |
| **25** | GORRO DE COCINA QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: GORRO DE COCINA CON ELÁSTICO, HECHO DE MEZCLA DE ALGODÓN, COLOR NEGRO, TRANSPIRABLE, SUAVE Y DURADERO PARA MAXIMIZAR SU COMODIDAD, PARTE SUPERIOR CON MALLA QUE PERMITA MANTENER LA CABEZA FRESCA MIENTRAS COCINAS, CON CORREA MÁGICA AJUSTABLE EN LA PARTE POSTERIOR, CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA POR ALTURA 58 CM X 8,5 CM, GÉNERO UNISEX. | 12 | PZA | $ 185.00 | $2,220.00 |
| **CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N.** | | | | | **SUBTOTAL** | **$4,436,661.50** |
| **I.V.A.** | **$ 709,865.84** |
| **TOTAL** | **$5,146,527.34** |

**PRECIO TOTAL EN LETRA: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N., I.V.A INCLUIDO. - - - - - - - - - - - - - - - -**

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**El importe total del lote único ofertado presentado por el licitante Grupo Comercial NATDE de México S.A. de C.V., es por la cantidad de $5,146,527.34 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N.) I.V.A. incluido.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**LICITANTE 2.-** De la empresa **Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V.,** por conducto de la **C.** **Maricela Yadira Romero Jijon,** se muestran los sobres a los asistentes para que observen que no han sido violados ni abiertos previamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta técnica de la empresa **Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V.,** cuya documentación es revisada de manera cuantitativa por los servidores públicos presentes en este acto y que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica para comprobar que el sobre contenga dicha oferta, dándose lectura al monto total del lote único, conforme a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**LOTE ÚNICO OFERTADO (COMPUESTO POR 25 PARTIDAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Descripción del bien** | **Cantidad** | **U.M.** | **Partida presupuestal** | **Precio Unitario** | **Subtotal** |
| **1** | EQUIPO DE LLUVIA QUE CONSTA DE 2 PIEZAS, CHAMARRA Y PANTALÓN, CON DOBLE SELLADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA, JUEGO DE CHAMARRA Y PANTALÓN 100 % POLIÉSTER CON SOPORTE TEXTIL CHAMARRA FABRICADA, CON CAPUCHA INTEGRADA Y JARETA PARA AJUSTE A LA CABEZA DEL USUARIO, CIERRE AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES DE PLÁSTICO, CON CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN DOS LÍNEAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA. PANTALÓN CON RESORTE EN LA CINTURA PARA AJUSTE PERFECTO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN CUANTO A CALIDAD: PRUEBA DE MASA DE TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012, REDONDEO AL GRAMO MÁS CERCANO G/M2-NUII; 350G/M2, PRUEBA DENSIDAD EN TEJIDO DE PUNTO NMX-A-134-INNTEX-2013, LONGITUDINAL PROMEDIO TEJIDO DE .9 (COLUMNAS/CM), TRANSVERSAL PROMEDIO TEJIDO DE PUNTO 10 (MALLAS/CM), PRUEBA DE RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO MÉTODO NEUMÁTICO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, PROMEDIO-NUII 181KPA,PROMEDIO-NUII 24 MM, ÁREA DE ENSAYO-NUII 50 CM2 (79.8 MM).**SIN MARCA** | 1,287 | PZA | 27211 | $943.50 | $1,214,284.50 |
| **2** | CASCO DE PLÁSTICO: CASCO DE PROTECCIÓN COLOR AMARILLO DE PLÁSTICO, TIPO CACHUCHA CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NERVADURAS QUE TRANSMITAN PROPORCIONALMENTE LA FUERZA DEL IMPACTO A LOS PUNTOS DE APOYO, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y PENETRACIÓN, SUSPENSIÓN DE 4 PUNTOS DE APOYO, SOPORTE TENSIÓN ELÉCTRICA A MÁS DE 20,000 V, RANURADO PARA MONTAR OREJERAS, CARETAS DE SOLDADOR Y VISORES QUE CONTENGA MATRACA PARA SU AJUSTE Y PROTECTOR DE FRENTE PARA EL SUDOR CON BARBIQUEJO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI Z89.1-2009 CLASE E FORMA II Y LA NORMA NRF-058- PEMEX-2012 .**MARCA HERHILD** | 172 | PZA | $270.00 | $46,440.00 |
| **3** | CASCO DE ALUMINIO: CASCO DE ALUMINIO ANODIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO CON ALUMINIO TRATADO TÉRMICAMENTE, PARA DAR MAYOR DUREZA AL CASCO, EQUIPADO CON SUSPENSIÓN PARA ABSORBER ALTOS IMPACTOS. CON SUDADERA DE POLIURETANO AFELPADO EN LA PARTE DE LA FRENTE QUE BRINDE FRESCURA, ABSORCIÓN, MÁS CONFORTABLE. EQUIPADO CON SUSPENSIÓN CON ARNÉS DE NYLON Y 4 AJUSTE A LOS COSTADOS CON MATRACA DE AJUSTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS: NOM-115-STPS-1994, CLASE C. **MARCA INFRA** | 221 | PZA | $580.00 | $128,180.00 |
| **4** | GUANTE DE CARNAZA DE PIEL: GUANTE DE CARNAZA SUAVE GRABADO EN FLOTTER CORTO DE USO RUDO, CON JARETA DE AJUSTE Y BIES EN EL CONTORNO DE LA ENTRADA DE LA MANO, COSIDO CON HILO DE ALTA RESISTENCIA. **MARCA AVEICH** | 2,359 | PAR | $127.00 | $299,593.00 |
| **5** | GUANTE DIELÉCTRICO: GUANTE PARA ELECTRICISTA DE PIEL DE RES CON CORREA, GUANTE FABRICADO EN FLOR DE PIEL AMARILLA DE RES CON DOBLE ENGRASE. COSTURAS EN EL DORSO. CUENTA CON CORREA AJUSTABLE AL PUÑO. RECOMENDADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PARA ELECTRICISTAS. USOS: INSTALACIONES, ELÉCTRICAS, MULTIUSOS, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN, UNITALLA. **MARCA AVEICH** | 268 | PAR | $181.50 | $48,642.00 |
| **6** | GORRA SOMBRERO CON PROTECCIÓN SOLAR: SOMBRERO COLOR CAQUI TIPO SAFARI EN TELA GABARDINA, CON UN BROCHE EN CADA LADO DEL SOMBRERO Y 4 PERFORACIONES CON ARILLO METÁLICO DE VENTILACIÓN EN COLOR CAQUI, Y UNA CINTA DE AJUSTE. **MARCA AVEICH** | 106 | PZA | $388.72 | $41,204.32 |
| **7** | LÁMPARA DE MANO: LINTERNA NEGRA TIPO SWAT DE MANO CON ZOOM REGULABLE, DESDE AMPLIO HASTA LUZ CONCENTRADA, LUXEON 3 W CREE LED CON HASTA 100, 000 HORAS DE VIDA ÚTIL, INCLUYE 1 BATERÍA DE 3.7 V 6.800 MAH LI-ION CON HASTA 180 MINUTOS DE DURACIÓN LUMÍNICA, POSIBILIDAD DE CARGA EN 230 V Y EN EL AUTO CON EL ADAPTADOR PARA AUTO DE 12 V ADJUNTO, CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD, CON CORREA AGARRADERA LONGITUD DE 15.5 CM. (LARGO), FUNCIONES: BRILLANTE, MEDIO, LUZ BAJA, LUZ DE FLASH Y LUZ DE STOP, CON TUBO DE TRÁFICO EN COLOR NARANJA ADAPTABLE CON ROSCA, LENTE DE POLICARBONATO, RESISTENTE AL AGUA E IMPACTO. **MARCA SWAT** | 100 | PZA | 24611 | $422.36 | $42,236.00 |
| **8** | LÁMPARA DE MANO CON TRES PILAS: LINTERNA DE MANO DE ALUMINIO DE LED DE 3 PILAS, CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA E IMPACTOS LENTE DE POLICARBONATO PARA MÁXIMA RESISTENCIA TECNOLOGÍA KLINLITE LENTE CONVEXO CON LUPA, QUE BRINDA UN HAZ DE LUZ LIMPIO Y CONSISTENTE LED ALTAMENTE EFICIENTE QUE PROPORCIONE UNA BUENA LUMINOSIDAD A LARGAS DISTANCIAS CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA CON PILAS ALCALINAS QUE DUREN MÁS QUE LAS PILAS DE ZINC-CARBÓN QUE TENGA 3 MODOS DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO E INTERMITENTE. HAZ DE LUZ AJUSTABLE PARA LUZ DIRECTA O DISPERSA ESPECIFICACIONES: FLUJO LUMINOSO DE 530 LM, NUMERO DE LEDS 1, DURACIÓN DE CARGA DE 30/45 H, HAZ DE LUZ 200 M, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 62°, VIDA DEL LED 100, 000 H, PILAS TIPO D, COLOR NEGRO, LONGITUD DE 30CM, DIÁMETRO 5CM.**MARCA TRUPER** | 6 | PZA | $1,043.90 | $6,263.40 |
| **9** | LÁMPARA FRONTAL LED: LINTERNA EN COLOR NEGRO FRONTAL MANOS LIBRES DE LED: LUZ DE CABEZA MANOS LIBRES, DISEÑO DESMONTABLE QUE PERMITA SER QUITADO PARA LAVADO REGULAR, BOTÓN DE CONTROL CONVENIENTEMENTE UBICADO, SENSIBLE Y FÁCIL DE EMPUJAR, LINTERNA FRONTAL ALIMENTADA POR 2 BATERÍAS DE LITIO RECARGABLES DE 18650, LOS FAROS DELANTEROS VENGAN EN UNA CARCASA DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y PLÁSTICO, CÓMODOS, LIGEROS Y ESTABLES. 4 MODOS DE LUCES LED: ELEGIR ENTRE, ALTAMENTE BRILLANTE, BRILLANTE, FUNCIÓN DE INDUCCIÓN BRILLANTE, E INTERMITENTE SOS BRILLANTE Y LA CABEZA DE LA LÁMPARA AJUSTABLE A 90° PARA ABAJO, QUE PERMITA ELEGIR UN ÁNGULO DIFERENTE, ABAJO O EN EL MEDIO. ENFOQUE DE ZOOM PARA TRABAJO CERCANO O ZOOM HACIA FUERA PARA LA DISTANCIA. LA LÁMPARA DE CABEZA QUE VENGA EN MATERIAL PREMIUM: DISEÑO DE DIADEMA AJUSTABLE CÓMODO, LIGERO, SEGURO, ESTABLE EN USO PARA MEJOR COMODIDAD DEL USUARIO, CINTA ELÁSTICA, CON DOS CARGADORES (UNO PARA CORRIENTE ELÉCTRICA Y UNO PARA CARRO).**MARCA HEADLIGTH** | 321 | PZA | $1,005.00 | $322,605.00 |
| **10** | MASCARILLA CONTRA EL POLVO: RESPIRADOR SISA CON DOBLE CARTUCHO PARA POLVO, DESCRIPCIÓN: QUE ESTÉ FABRICADO CON MATERIAL HIPO ALERGÉNICO QUE NO PROVOQUE IRRITACIÓN A LA PIEL, SUAVE AJUSTE AL CONTORNO DE LA CARA. SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE ARNÉS CON DOBLE TIRANTE. CARTUCHOS DE FÁCIL REEMPLAZO PARA LIMPIARLOS Y USARLOS EN MÚLTIPLES OCASIONES. PARA USARSE CON CARTUCHOS DE LA SERIE 4C500: 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y QUE CUMPLAN REQUERIMIENTOS CONFORME A LA NOM-116-STPS-2009.**MARCA INFRA** | 582 | PZA | 27211 | $649.91 | $378,247.62 |
| **11** | CHALECO ANTI REFLEJANTE: CHALECO EJECUTIVO FABRICADO EN MALLA DE 100 % POLIÉSTER TIPO JERSEY COLOR NARANJA, ULTRA RESISTENTE, LIGERO Y FRESCO, CON FIBRAS DE ALTA VISIBILIDAD QUE NO RETENGAN OLORES, COSTURAS REFORZADAS Y CIERRE DELANTERO CON VELCRO DE 2 CM. DEL MISMO COLOR DEL CHALECO, CON RANURA EN ESPALDA TIPO OJAL PARA LÍNEAS DE VIDA O ARNÉS CON UNA MEDIDA DE 6 CM. DE LARGO X 1 CM. DE ANCHO, EN LA PARTE DE LA ESPALDA CONTENGA DOS BANDAS CON REFLEJANTES EN FORMA DE “X” DE 2 PULGADAS DE GROSOR QUE INICIE EN LOS HOMBROS Y TERMINE EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, TAMBIÉN LLEVA EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA UNA BANDA CON REFLEJANTES EN FORMA DE 2 PULGADAS DE GROSOR EN LÍNEA HORIZONTAL EN TODO LO ANCHO DEL CHALECO, CON DISEÑO ÚNICO DE DOBLE BANDA AJUSTABLE CON REFLEJANTE TEXTIL DE 2 PULGADAS DE GROSOR EN HOMBROS Y CINTURA QUE OFREZCAN COMODIDAD, AJUSTE PERFECTO Y MAXIMICEN LA SEGURIDAD DEL USUARIO, CUENTE CON 4 BOLSAS FRONTALES, EN LA PARTE DE LOS HOMBROS CUENTE CON CONTAC EN AMBOS LADOS PARA AJUSTE DE LO LARGO DEL CHALECO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI Y EN471.UNITALLA (AJUSTABLE).**MARCA MR.** | 781 | PZA | $749.25 | $585,164.25 |
| **12** | CHALECO DE BUENA CALIDAD CON BOLSAS: CHALECO TIPO REPORTERO EN TELA GABARDINA 100 % ALGODÓN COLOR BEIGE, CON FORRO EN TELA CALADA, CON 4 BOLSAS TIPO PARCHE, AL FRENTE 2 BOLSAS EXPANDIBLES EN LA PARTE SUPERIOR CON MEDIDAS DE 12 CM. DE ANCHO X 13.5 CM DE ALTO, CIERRA MEDIANTE CONTACTEL, EN LA PARTE MEDIA DE LA SOLAPA Y 2 BOLSAS EN LA PARTE BAJA DE LOS DELANTEROS A LA ALTURA DE LA CINTURA, EXPANDIBLES CON MEDIDAS DE 18 CM. DE ANCHO X 17 CM DE ALTO, CIERRE MEDIANTE DOS CONTACTEL EN CADA ESQUINA DE LA SOLAPA, QUE CONTENGA UN CIERRE DE PLÁSTICO EN LA TERCERA PARTE DE LA BOLSA EN FORMA VERTICAL CON UNA MEDIDA DE 12 CM. CIERRE MEDIANTE UN CIERRE DE PLÁSTICO DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA, EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA LLEVE UNA BOLSA DE DOBLE COSTURA TIPO PARCHE CON UNA MEDIDA TOTAL DE 28 CM. DE LARGO X 18 CM. DE ALTO, CIERRE MEDIANTE UN CIERRE DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA, LLEVARÁN UNA COSTURA DE 2.5 CM, EN FORMA VERTICAL, EN CADA EXTREMO SOLAPA, EN LA PARTE INTERIOR DEL CUELLO CUENTE CON UNA TELA DEL MISMO MATERIAL DEL CHALECO EN FORMA DE ROMBO CON MEDIDAS DE 7 CM. X 7 CM. EN LA CUAL CONTIENE UNA ETIQUETA QUE MENCIONE LA MARCA DEL PRODUCTO, INSTRUCTIVO DE LAVADO Y TALLA.**MARCA AVEICH** | 213 | PZA | 27111 | $765.90 | $163,136.70 |
| **13** | GOOGLES: GOOGLES DE SEGURIDAD CON MICA TRANSPARENTE Y CORREA DE AJUSTE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI Z87.1 **MARCA TRUPER** | 51 | PZA | 27211 | $278.00 | $14,178.00 |
| **14** | GUANTE DE LÁTEX: GUANTE DE LÁTEX COLOR ROJO PARA USO GENERAL MATERIAL LÁTEX FLOCADO, ANTIDESLIZANTE, CERTIFICACIONES CE. DIFERENTES TALLAS. **MARCA HULTEX** | 743 | PAR | $65.49 | $48,659.07 |
| **15** | FAJA INDUSTRIAL: FAJA ELÁSTICA SACROLUMBAR CON 3 CINTURONES PARA SU AJUSTE PARA DAMA Y CABALLERO PARA TRABAJO EN DIFERENTES TALLAS, TIRANTES ELÁSTICOS DE 2 CM. DE ANCHO CON HEBILLA DE PLÁSTICOS PARA SU AJUSTE, CON BIES RÍGIDO DE 1 CM. DE ANCHO EN TODO EL CONTORNO DEL CINTURÓN PARA EVITAR CUALQUIER DEFORMACIÓN EN EL PRODUCTO, EL PRIMER CINTURÓN DE UNA CINTA DE POLIPROPILENO DE USO RUDO DE 5CM. DE ANCHO, CON HEBILLA METÁLICA CON AJUSTADORES DE CONTACTEL, EL SEGUNDO UNA BANDA ELÁSTICA DE AJUSTE DE 13 CM. DE ANCHO CON AJUSTADORES DE CONTACTEL, EL TERCER CINTURÓN DE MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO CON SOPORTE DE TELA QUE CONTENGA 3 RESISTENTES VARILLAS FLEXIBLES QUE BRINDEN SOPORTE EN LA REGIÓN SACROLUMBAR Y AJUSTE EN EL ABDOMEN POR VELCRO EN AMBAS DIRECCIONES. **MARCA PELAEZ** | 918 | PZA | $449.55 | $412,686.90 |
| **16** | FAJA DE CUERO CON HEBILLA: QUE LA FAJA DE CUERO ESTÉ HECHA DE CUERO DE RES NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR, ACOJINADA EN LA PARTE INTERIOR DE LA FAJA Y CON BIES DE COLOR NEGRO AL CONTORNO DE LA FAJA DE 1 CM. DE ANCHO, PROTECCIÓN LUMBAR DE 10.5 CM DE ANCHO. HEBILLA DE ACERO NIQUELADO. CON PLACA LAMINADA NIQUELADA, REMACHE LAMINADO NIQUELADO DE ALTA RESISTENCIA, PAR DE OJILLOS LAMINADOS NIQUELADOS DE ALTA RESISTENCIA EN UN EXTREMO DE LA FAJA PARA AJUSTE DE TALLA DEL USUARIO HACIENDO UN TOTAL DE 7 PARES, COSTURA DE HILO NYLON. **MARCA AVEICH** | 10 | PZA | $505.05 | $5,050.50 |
| **17** | CUBRE BOCA: MASCARILLA TIPO CONCHA (CUBRE BOCA), CARACTERÍSTICAS: CUBRE BOCA FABRICADO 100 % DE POLIÉSTER, CON CINTA ELÁSTICA PARA EL AJUSTE EN LAS OREJAS, DESECHABLE, LIGERA Y CÓMODA, BRINDE UN AJUSTE PERFECTO, PERMITE UNA CLARA VISIÓN, NO DIFICULTE LA RESPIRACIÓN NI EL HABLA, TIPO CONCHA. KN 95.**MARCA MR** | 11 | PZA | $138.86 | $1,527.46 |
| **18** | RED PARA CABELLO: GORRO PARA CABELLO QUE EVITE QUE CUALQUIER CABELLO SUELTO, PUEDA CAER DURANTE LA OPERACIÓN QUE ESTÉ REALIZANDO EL USUARIO. CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN HILO DE NYLON., DISPONIBLE EN COLOR NEGRO U OTRO, TIPO DE MALLA: GRUESA, DIÁMETRO: 20”. **MARCA NEW FASHION** | 55 | PZA | $88.80 | $4,884.00 |
| **19** | BOTA DE HULE QUE CUBRE LO SIGUIENTE: COLOR NEGRO, CON SUELA COLOR CREPÉ, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA 35.5 CM, MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, POR EL ÁREA DEL TALÓN, FORRO TIPO CALCETÍN, DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, EN TODO EL INTERIOR DE LA BOTA, ADHERIDO A LA PLANTA, CHINELA, CUARTOS Y TUBO, PLANTILLA COMPLETA, DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA EN BASE DE EVA, PRESENTA REFUERZOS EN LA PUNTA Y EN EL TALÓN, SUELA DE PVC, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON SALIDAS PARA LÍQUIDOS Y LODOS, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN, TUBO DE PVC, FABRICADO JUNTO CON LA CHINELA, PUNTA Y SUELA, DE UNA SOLA PIEZA MEDIANTE UN PROCESO DE INYECCIÓN, LOS TUBOS SEAN DEL MISMO MATERIAL QUE LA SUELA Y TACÓN, CON REFUERZO EN EL CONTRAHORTE.**MARCA M1** | 818 | PAR | $328.56 | $268,762.08 |
| **20** | BOTAS QUE CUBRE LO SIGUIENTE: DE PIEL TIPO BORCEGUÍ DE TRABAJO INDUSTRIAL CON CASCO DE POLÍMERO (NO METÁLICO), CON UNA ALTURA 16,8 CM, MEDIDOS DESDE LA BASE DEL TACÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO, POR EL ÁREA DEL TALÓN. CORTE CHINELA, CHALECOS Y TIRA DEL TALÓN DE CUERO VACUNO, FLOR CORREGIDA, LATERALES DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, REMATE DEL TALÓN DE CARNAZA VACUNO. LENGÜETA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, SEPARADO POR COSTURA, PARTE EXTERNA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, PARTE INTERNA DEL MISMO MATERIAL DEL FORRO, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO). OJILLOS DE PLÁSTICO (NO METÁLICOS) DE ABAJO HACIA ARRIBA PRESENTE CUATRO OJILLOS Y DOS GANCHOS, POR CHALECO, COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLÁSTICAS EN LOS EXTREMOS, BICOLOR (CAFÉ/AMARILLO), PLANTILLA REMOVIBLE, PREFORMADA, COMPLETA, SUPERFICIE QUE HAGA CONTACTO CON EL PIE DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO SINTÉTICO EN BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO. FORRO EN CHINELA MATERIAL TEXTIL TIPO OROPAL, EN LATERALES, LENGÜETA Y TALÓN DE TELA, TEJIDA SINTÉTICA, BORDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE. PLANTA FORMADA POR: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE CELULOSA PREFORMADA COSTILLA DE POLÍMERO RÍGIDA PLANTA SUPERIOR DE FIBRA DE CELULOSA CON CAPA SUPERIOR DE EVA, SUELA POLIURETANO CON PATÍN DE POLIURETANO (DOBLE DENSIDAD) DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, EL PATÍN DE COLOR AMARILLO Y LA PARTE INTERMEDIA (CUÑA-ENTRESUELA) DE COLOR NEGRO. SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO CASCO POLÍMERO (NO METÁLICO). CONTRAHORTE MATERIAL BASE FIBRA DE POLIÉSTER. DISEÑO CALZADO TIPO BORCEGUÍ CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, FORMADO DE SEIS PIEZAS-CHINELA DE UNA PIEZA - LENGÜETA- CHALECO DE UNA SOLA PIEZA-LATERALES Y BULLÓN DE UNA SOLA PIEZA-TIRA DE REMATE SUPERIOR - REMATE DE TALÓN. EN EL LATERAL DE LA BOTA DEL LADO DE AFUERA LLEVE UN INJERTO CON LA MARCA DEL PRODUCTO CON MEDIDAS DE 1 DE ALTO POR 2.8 CM DE ANCHO.**MARCA HAMER** | 1,891 | PAR | 27111 | $2,164.50 | $4,093,069.50 |
| **21** | BOTA DIELÉCTRICA QUE CUBRE LO SIGUIENTE: BOTA COLOR CAFÉ DIELÉCTRICA, ALTURA 210 MM, DISTANCIA MEDIDA EN LA PARTE CENTRAL DEL TALÓN, DESDE EL INICIO DE LA PLANTA HASTA EL BORDE DEL BULLÓN, MEDIDO EN EL REFUERZO. COLOR CAFÉ CHINELA, TALÓN Y CALZADOR EN PIEL DE GANADO VACUNO. CURTIDA AL CROMO CON UN VALOR DE 2.5, CON UN PH DE 3.5. LA ABSORCIÓN NO DEBE DE SER MENOR AL 35 % Y LA DESABSORCIÓN NO DEBE DE SER INFERIOR AL 40 %. CON UN ESPESOR DE 2.0 MM APLICACIÓN LATERAL EN TALÓN NO APLICA. BULLÓN SUPERIOR EN PIEL DE GANADO VACUNO DE ESPESOR 0.9 MM EN SU EXTERIOR. EN SU INTERIOR DE MALLA TEXTIL POLIÉSTER CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 4 MM DENSIDAD 24 KG/M Y RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE 10 MM DE DENSIDAD 50 KG/M3. CORTE BULLÓN SUPERIOR Y DE FLEXIÓN BULLÓN DE FLEXIÓN EN PIEL DE GANADO VACUNO ESPESOR 0.9 MM EN SU EXTERIOR. CON RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE 10 MM DE DENSIDAD 50 KG/M3. AMBOS BULLONES LLEVAN DESPUNTE EN SU PARTE MEDIA PARA DAR APARIENCIA DE DOBLE COJÍN. FUELLE DE PIEL DE GANADO VACUNO CON ESPESOR 1.2 MM Y EN SU INTERIOR DE MALLA TEXTIL CON COMPOSICIÓN POLIÉSTER. CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 4 MM DE DENSIDAD 24 KG/M, JARETA DE JALAR CON DEDAL Y LLEVA FORRO COMPLETO DE MALLA TEXTIL DE COMPOSICIÓN POLIÉSTER. CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO CON 4 MM DE DENSIDAD 24 KG/M. 3 CAPAS CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y CON CALZADOR DE MATERIAL SINTÉTICO 75% POLIÉSTER Y 25% DE RESINA MBR. COSTURAS EN HILO POLIÉSTER DE 3 CABOS. OJILLO, HERRAJES Y/O PERFORACIONES CON 11 PERFORACIONES DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE MATERIAL DE FIBRA DE CELULOSA CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO PARA MANTENER EL PIE FRESCO Y ESTABLE, ADEMÁS DE NO PERMITIR QUE SE DEFORME EL CALZADO NI CANSE AL CAMINAR. CASCO O PUNTERA DE MATERIAL ESPECIAL TERMO CONFORMABLE SINTÉTICO CON UN ESPESO DE 2.2 MM PARA DARLE FORMA A LA PUNTA. CONTRA FUERTE O CONTRA HORTE DE TERMOPLÁSTICO O MATERIAL SINTÉTICO CON UN ESPESOR DE 1.7 MM SUELA "ESTRABE" EN HULE POLIMÉRICO COMPUESTO, CUYA FORMULACIÓN ESTÉ DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. SEA ERGONÓMICA, CON UNA ALTURA DE TACHÓN DE 6.2 MM EN EL ÁREA PLANTAR. QUE TENGA EN EL CONTORNO, EN DIRECCIÓN HACIA LA PUNTA, EN EL PISO DE LA SUELA 10 SALIDAS DE FLUIDOS O SÓLIDOS Y 10 SALIDAS INTERMEDIAS CON UN ÁNGULO EN SUS PAREDES DE 112° Y 120°, EN SU PARTE CENTRAL CUENTE CON 8 TACHONES EN FORMA DE FLECHA ENCONTRADA. EN EL TACÓN TENGA UN PUNTO DE GIRO CON ÁNGULO DE 90° PARA DARLE MAYOR SEGURIDAD EN MANE OBRAS SOBRE MANEAS O PELDAÑOS. ENTRE OTRAS PROPIEDADES Y BONDADES QUE TENGA LA SUELA "ESTRABE" SEA ENTIDERRAPANTE DIELÉCTRICA, RESISTENTE A SOLVENTES, A LA ABRASIÓN (CON UN VALOR DE 300 MM 3), A LA FLEXIÓN (CON UN VALOR DE ABERTURA DE 6 MM) Y A LOS ACEITES (LA SUELA NO AUMENTA SU VOLUMEN EN UN MÁXIMO DE 100 %). PLANTILLA ERGONÓMICA PREFORMADA DE POLIURETANO TEXTIL POLIÉSTER CON UN TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y DE CONFORT. CON UN ESPESOR DE 5 MM EN LA REGIÓN CENTRAL DE FLEXIÓN DEL ÁREA PLANTAR Y UN ESPESOR DE 8 MM EN LA REGIÓN CENTRAL DEL TALÓN. EN ARCO SOPORTE CON UNA ALTURA DE 9 MM Y MÁXIMO DE 21 MM, CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL IMPACTO AL CAMINAR. AGUJETAS DE CORDÓN POLIÉSTER DE 200 CM CON EMPUNTES DE MATERIAL SINTÉTICO Y CON ALMA DE ALGODÓN DE 4 CABOS. CAMBRILLÓN DE MATERIAL POLIMÉRICO RÍGIDO. DE TAMAÑO TAL QUE CUBRA EL ÁREA DE LA PLANTA MENOS 1 CM ALREDEDOR, DESDE EL TALÓN HASTA EL FINAL DEL ENFRANQUE MÁS 1 CM SIN LLEGAR A LA ZONA DE FLEXIÓN. SU DISEÑO PROPORCIONA ESTABILIDAD AL CAMINAR Y AL ESTAR PARADO SOBRE PELDAÑOS, MANEAS O PERFILES. PRODUZCA MENOS CANSANCIO Y EVITA LA PENETRACIÓN DE OBJETOS PULSO CORTANTES EN ESTA ZONA. SISTEMA DE FABRICACIÓN UNIÓN CORTE- SUELA MEDIANTE PEGADO DE ALTA RESISTENCIA. RESISTENTE A ÁREA DE HUMEDAD, ACEITES, GASOLINA, AGENTES QUÍMICOS O HIDROCARBUROS. ACABADO DEL CORTE EN MATERIAL BASE SILICONA CON PROPIEDAD DE REPELENCIA A LA HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DEL INTERIOR DEL CALZADO. RECOMENDADO PARA TRABAJOS DE: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LIMPIA O SEMI LIMPIA, ALIMENTICIA, AUTOMOTRIZ, DE REPARTO, HOSPITALARIA, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (HASTA POR 18000 VLTS CON 1 MILI-AMPER DE CORRIENTE DE FUGA) Y DE ÁREAS DE BAJA HUMEDAD. NO RECOMENDABLE PARA TEMPERATURAS MAYORES A 150° C, MINERÍA, INDUSTRIA METAL MECÁNICA, TRABAJO DONDE SE GENEREN VIRUTAS METÁLICAS PUNZO CORTANTES DE DIMENSIONES MAYORES A 4 MM Y ÁREAS CON EXCESO DE HUMEDAD. **MARCA CRUCERO** | 112 | PAR | 27211 | $2,442.00 | $273,504.00 |
| **22** | CAMISOLA MANGA LARGA COLOR NARANJA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EN TELA GABARDINA 100 % ALGODÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, CON DOBLES COSTURAS A LOS BORDES, 2 BOLSILLOS SUPERIORES AL FRENTE A LA ALTURA DEL PECHO CON CARTERA QUE PRESENTE MEDIDAS DE 13 CM DE ANCHO POR 6 CM DE ALTO TERMINACIÓN EN PICO, CUENTE CON UN OJAL Y BOTÓN DE PLÁSTICO PARA EL CIERRE DE LA BOLSA, LAS MEDIDAS DE LA BOLSA SUPERIOR EN FORMA SEMICUADRADA SEA DE 12 CM DE LARGO POR 13.5 CM DE ALTO CON DOBLES COSTURAS EN LOS BORDES, CUENTA CON 6 BOTONES DE PLÁSTICO Y 6 OJALES, CON UN PUÑO DE 6.5 CM DE ANCHO CON DOBLES COSTURAS Y OJAL PARA UN BOTÓN DE PLÁSTICO PARA SU AJUSTE Y UNA ABERTURA DE 15.5 CM DE LARGO EN LA MANGA DE LA CAMISA, EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA CUENTA CON DOBLE TELA CON COSTURAS DOBLES EN TODO LO ANCHO DE LA CAMISA, EN LA PARTE INTERIOR DEL CUELLO CUENTA CON UNA ETIQUETA QUE MENCIONE LA MARCA DEL PRODUCTO TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.**MARCA AVEICH** | 204 | PZA | 27111 | $610.00 | $124,440.00 |
| **23** | MANDIL QUE CUBRE CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: DE PETO EN COLOR AZUL MARINO CON UN DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE 1 CM. DE ANCHO, CUENTA CON CORREA EN LA PARTE LATERAL DE 1 CM. DE ANCHO QUE PERMITA AJUSTARLO A LA ALTURA DE LA CINTURA, SEA MUY LIGERO, FRESCO Y CÓMODO, SUS COSTURAS ESTÉN PERFECTAMENTE REFORZADAS Y EL MATERIAL SEA MUY SUAVE AL TACTO LO CUAL PERMITA AL USUARIO TRABAJAR LIBREMENTE SIN DETALLES CUENTA CON 2 BOLSILLOS, EN LA PARTE INFERIOR DEL MANDIL CON UN DOBLADILLO DE 2 CM. DE ANCHO, ELABORADO EN GABARDINA, TERMINACIÓN DEL MANDIL SEMICIRCULAR, EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CONTENGA UNA ETIQUETA DE LA MARCA DEL FABRICANTE. **MARCA AVEICH** | 82 | PZA | $266.96 | $21,890.72 |
| **24** | BATA QUE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: DE LABORATORIO, CUELLO TIPO SPORT FABRICADA EN TELA GABARDINA COLOR BEIGE, 100 % ALGODÓN, MANGA LARGA CON UN DOBLADILLO DE 2 CM., CUENTA CON UNA BOLSA SEMICUADRADA AL FRENTE TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON UNA MEDIDA DE 13.5 CM. DE ANCHO X 14 CM. DE ALTO Y DOS BOLSAS SEMICUADRADA DE PARCHE A LA ALTURA DE LA CINTURA CON UNA MEDIDA DE 16.5 CM. DE ANCHO X 16 CM. DE ALTO. CIERRE AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES OCULTOS DE PLÁSTICO DEL NÚMERO 32 Y 4 OJALES, EN LA PARTE TRASERA DE LA BATA A LA ALTURA DE LA CINTURA CUENTA CON UNA CINTA A LO ANCHO DE LA ESPALDA. LLEVA DOS ABERTURAS A LOS COSTADOS PARA UN FÁCIL ACCESO A LAS BOLSAS DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CONTENGA UNA ETIQUETA DE LA MARCA DEL FABRICANTE Y DE LA TALLA, ADEMÁS CUENTA CON UNA ETIQUETA DE INSTRUCTIVO DE LAVADO, NOMBRE DEL FABRICANTE, COMPOSICIÓN Y TALLA EN UN MATERIAL TIPO PAPEL ACERADO ESPECIAL PARA ETIQUETAS NO DECOLORABLE. **MARCA AVEICH** | 133 | PZA | $546.34 | $72,663.22 |
| **25** | GORRO DE COCINA QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: GORRO DE COCINA CON ELÁSTICO, HECHO DE MEZCLA DE ALGODÓN, COLOR NEGRO, TRANSPIRABLE, SUAVE Y DURADERO PARA MAXIMIZAR SU COMODIDAD, PARTE SUPERIOR CON MALLA QUE PERMITA MANTENER LA CABEZA FRESCA MIENTRAS COCINAS, CON CORREA MÁGICA AJUSTABLE EN LA PARTE POSTERIOR, CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA POR ALTURA 58 CM X 8,5 CM, GÉNERO UNISEX. **MARCA AVEICH** | 12 | PZA | $195.25 | $2,343.00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $8,619,655.24 |
|  | **(NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 08/100 M.N.)** | | | | I.V.A. | $1,379,144.84 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | $9,998,800.08 |

**PRECIO TOTAL EN LETRA:** (**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. incluido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**El importe total del lote único ofertada presentadas por la empresa Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V., es por la cantidad de $9,998,800.08 (Nueve millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos pesos 08/100 M.N.) I.V.A. incluido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**LICITANTE 3.-** De la empresa **Uniformes Especializados y Venta de Equipos Policial Ángeles S.A. de C.V.,** por conducto de su representante, la ciudadana **Grecia Sharon Gil Ávila,** se muestran los sobres a los asistentes para que observen que no han sido violados ni abiertos previamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta técnica de la empresa **Uniformes Especializados y Venta de Equipos Policial Ángeles S.A. de C.V.,** cuya documentación es revisada de manera cuantitativa por los servidores públicos presentes en este acto y que se revisará de manera cualitativa en la etapa correspondiente. A continuación, se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica para comprobar que el sobre contenga dicha oferta, dándose lectura al monto total del lote único, conforme a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOTE ÚNICO OFERTADO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Descripción del bien** | **Cantidad** | **U.M.** | **Partida presupuestal** | **Precio Unitario** | | **Subtotal** | |
| **1** | EQUIPO DE LLUVIA QUE CONSTA DE 2 PIEZAS, CHAMARRA Y PANTALÓN, CON DOBLE SELLADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA, JUEGO DE CHAMARRA Y PANTALÓN 100 % POLIÉSTER CON SOPORTE TEXTIL CHAMARRA FABRICADA, CON CAPUCHA INTEGRADA Y JARETA PARA AJUSTE A LA CABEZA DEL USUARIO, CIERRE AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES DE PLÁSTICO, CON CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN DOS LÍNEAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA. PANTALÓN CON RESORTE EN LA CINTURA PARA AJUSTE PERFECTO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN CUANTO A CALIDAD: PRUEBA DE MASA DE TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012, REDONDEO AL GRAMO MÁS CERCANO G/M2-NUII; 350G/M2, PRUEBA DENSIDAD EN TEJIDO DE PUNTO NMX-A-134-INNTEX-2013, LONGITUDINAL PROMEDIO TEJIDO DE .9 (COLUMNAS/CM), TRANSVERSAL PROMEDIO TEJIDO DE PUNTO 10 (MALLAS/CM), PRUEBA DE RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO MÉTODO NEUMÁTICO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012, PROMEDIO-NUII 181KPA,PROMEDIO-NUII 24 MM, ÁREA DE ENSAYO-NUII 50 CM2 (79.8 MM).**SIN MARCA (NACIONAL)** | 1,287 | PZA | 27211 | $ 880.00 | | $ 1,132,560.00 | |
| **2** | CASCO DE PLÁSTICO: CASCO DE PROTECCIÓN COLOR AMARILLO DE PLÁSTICO, TIPO CACHUCHA CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NERVADURAS QUE TRANSMITAN PROPORCIONALMENTE LA FUERZA DEL IMPACTO A LOS PUNTOS DE APOYO, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y PENETRACIÓN, SUSPENSIÓN DE 4 PUNTOS DE APOYO, SOPORTE TENSIÓN ELÉCTRICA A MÁS DE 20,000 V, RANURADO PARA MONTAR OREJERAS, CARETAS DE SOLDADOR Y VISORES QUE CONTENGA MATRACA PARA SU AJUSTE Y PROTECTOR DE FRENTE PARA EL SUDOR CON BARBIQUEJO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI Z89.1-2009 CLASE E FORMA II Y LA NORMA NRF-058- PEMEX-2012 .**MARCA IGA** | 172 | PZA | $ 265.00 | | $ 45,580.00 | |
| **3** | CASCO DE ALUMINIO: CASCO DE ALUMINIO ANODIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO CON ALUMINIO TRATADO TÉRMICAMENTE, PARA DAR MAYOR DUREZA AL CASCO, EQUIPADO CON SUSPENSIÓN PARA ABSORBER ALTOS IMPACTOS. CON SUDADERA DE POLIURETANO AFELPADO EN LA PARTE DE LA FRENTE QUE BRINDE FRESCURA, ABSORCIÓN, MÁS CONFORTABLE. EQUIPADO CON SUSPENSIÓN CON ARNÉS DE NYLON Y 4 AJUSTE A LOS COSTADOS CON MATRACA DE AJUSTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS: NOM-115-STPS-1994, CLASE C. **MARCA INFRA** | 221 | PZA | $ 540.00 | | $ 119,340.00 | |
| **4** | GUANTE DE CARNAZA DE PIEL: GUANTE DE CARNAZA SUAVE GRABADO EN FLOTTER CORTO DE USO RUDO, CON JARETA DE AJUSTE Y BIES EN EL CONTORNO DE LA ENTRADA DE LA MANO, COSIDO CON HILO DE ALTA RESISTENCIA. **SIN MARCA (NACIONAL)** | 2,359 | PAR | $ 115.00 | | $ 271.285.00 | |
| **5** | GUANTE DIELÉCTRICO: GUANTE PARA ELECTRICISTA DE PIEL DE RES CON CORREA, GUANTE FABRICADO EN FLOR DE PIEL AMARILLA DE RES CON DOBLE ENGRASE. COSTURAS EN EL DORSO. CUENTA CON CORREA AJUSTABLE AL PUÑO. RECOMENDADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PARA ELECTRICISTAS. USOS: INSTALACIONES, ELÉCTRICAS, MULTIUSOS, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN, UNITALLA. **SIN MARCA (NACIONAL)** | 268 | PAR | $ 168.00 | | $ 45,024.00 | |
| **6** | GORRA SOMBRERO CON PROTECCIÓN SOLAR: SOMBRERO COLOR CAQUI TIPO SAFARI EN TELA GABARDINA, CON UN BROCHE EN CADA LADO DEL SOMBRERO Y 4 PERFORACIONES CON ARILLO METÁLICO DE VENTILACIÓN EN COLOR CAQUI, Y UNA CINTA DE AJUSTE. **SIN MARCA (NACIONAL)** | 106 | PZA | $ 375.00 | | $ 39,750.00 | |
| **7** | LÁMPARA DE MANO: LINTERNA NEGRA TIPO SWAT DE MANO CON ZOOM REGULABLE, DESDE AMPLIO HASTA LUZ CONCENTRADA, LUXEON 3 W CREE LED CON HASTA 100, 000 HORAS DE VIDA ÚTIL, INCLUYE 1 BATERÍA DE 3.7 V 6.800 MAH LI-ION CON HASTA 180 MINUTOS DE DURACIÓN LUMÍNICA, POSIBILIDAD DE CARGA EN 230 V Y EN EL AUTO CON EL ADAPTADOR PARA AUTO DE 12 V ADJUNTO, CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD, CON CORREA AGARRADERA LONGITUD DE 15.5 CM. (LARGO), FUNCIONES: BRILLANTE, MEDIO, LUZ BAJA, LUZ DE FLASH Y LUZ DE STOP, CON TUBO DE TRÁFICO EN COLOR NARANJA ADAPTABLE CON ROSCA, LENTE DE POLICARBONATO, RESISTENTE AL AGUA E IMPACTO. **MARCA BRF BLACK RHINO ROOFING** | 100 | PZA | 24611 | $ 415.00 | | $ 41,50.00 | |
| **8** | LÁMPARA DE MANO CON TRES PILAS: LINTERNA DE MANO DE ALUMINIO DE LED DE 3 PILAS, CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA E IMPACTOS LENTE DE POLICARBONATO PARA MÁXIMA RESISTENCIA TECNOLOGÍA KLINLITE LENTE CONVEXO CON LUPA, QUE BRINDA UN HAZ DE LUZ LIMPIO Y CONSISTENTE LED ALTAMENTE EFICIENTE QUE PROPORCIONE UNA BUENA LUMINOSIDAD A LARGAS DISTANCIAS CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA CON PILAS ALCALINAS QUE DUREN MÁS QUE LAS PILAS DE ZINC-CARBÓN QUE TENGA 3 MODOS DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO E INTERMITENTE. HAZ DE LUZ AJUSTABLE PARA LUZ DIRECTA O DISPERSA ESPECIFICACIONES: FLUJO LUMINOSO DE 530 LM, NUMERO DE LEDS 1, DURACIÓN DE CARGA DE 30/45 H, HAZ DE LUZ 200 M, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 62°, VIDA DEL LED 100, 000 H, PILAS TIPO D, COLOR NEGRO, LONGITUD DE 30CM, DIÁMETRO 5CM.**MARCA KNOVA** | 6 | PZA | $ 988.00 | | $ 5,928.00 | |
| **9** | LÁMPARA FRONTAL LED: LINTERNA EN COLOR NEGRO FRONTAL MANOS LIBRES DE LED: LUZ DE CABEZA MANOS LIBRES, DISEÑO DESMONTABLE QUE PERMITA SER QUITADO PARA LAVADO REGULAR, BOTÓN DE CONTROL CONVENIENTEMENTE UBICADO, SENSIBLE Y FÁCIL DE EMPUJAR, LINTERNA FRONTAL ALIMENTADA POR 2 BATERÍAS DE LITIO RECARGABLES DE 18650, LOS FAROS DELANTEROS VENGAN EN UNA CARCASA DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y PLÁSTICO, CÓMODOS, LIGEROS Y ESTABLES. 4 MODOS DE LUCES LED: ELEGIR ENTRE, ALTAMENTE BRILLANTE, BRILLANTE, FUNCIÓN DE INDUCCIÓN BRILLANTE, E INTERMITENTE SOS BRILLANTE Y LA CABEZA DE LA LÁMPARA AJUSTABLE A 90° PARA ABAJO, QUE PERMITA ELEGIR UN ÁNGULO DIFERENTE, ABAJO O EN EL MEDIO. ENFOQUE DE ZOOM PARA TRABAJO CERCANO O ZOOM HACIA FUERA PARA LA DISTANCIA. LA LÁMPARA DE CABEZA QUE VENGA EN MATERIAL PREMIUM: DISEÑO DE DIADEMA AJUSTABLE CÓMODO, LIGERO, SEGURO, ESTABLE EN USO PARA MEJOR COMODIDAD DEL USUARIO, CINTA ELÁSTICA, CON DOS CARGADORES (UNO PARA CORRIENTE ELÉCTRICA Y UNO PARA CARRO).**MARCA SURTEK** | 321 | PZA | $ 650.00 | | $ 208,650.00 | |
| **10** | MASCARILLA CONTRA EL POLVO: RESPIRADOR SISA CON DOBLE CARTUCHO PARA POLVO, DESCRIPCIÓN: QUE ESTÉ FABRICADO CON MATERIAL HIPO ALERGÉNICO QUE NO PROVOQUE IRRITACIÓN A LA PIEL, SUAVE AJUSTE AL CONTORNO DE LA CARA. SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE ARNÉS CON DOBLE TIRANTE. CARTUCHOS DE FÁCIL REEMPLAZO PARA LIMPIARLOS Y USARLOS EN MÚLTIPLES OCASIONES. PARA USARSE CON CARTUCHOS DE LA SERIE 4C500: 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y QUE CUMPLAN REQUERIMIENTOS CONFORME A LA NOM-116-STPS-2009.**MARCA AP MASCARILLAS** | 582 | PZA | 27211 | $ 631.00 | | $ 367,242.00 | |
| **11** | CHALECO ANTI REFLEJANTE: CHALECO EJECUTIVO FABRICADO EN MALLA DE 100 % POLIÉSTER TIPO JERSEY COLOR NARANJA, ULTRA RESISTENTE, LIGERO Y FRESCO, CON FIBRAS DE ALTA VISIBILIDAD QUE NO RETENGAN OLORES, COSTURAS REFORZADAS Y CIERRE DELANTERO CON VELCRO DE 2 CM. DEL MISMO COLOR DEL CHALECO, CON RANURA EN ESPALDA TIPO OJAL PARA LÍNEAS DE VIDA O ARNÉS CON UNA MEDIDA DE 6 CM. DE LARGO X 1 CM. DE ANCHO, EN LA PARTE DE LA ESPALDA CONTENGA DOS BANDAS CON REFLEJANTES EN FORMA DE “X” DE 2 PULGADAS DE GROSOR QUE INICIE EN LOS HOMBROS Y TERMINE EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, TAMBIÉN LLEVA EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA UNA BANDA CON REFLEJANTES EN FORMA DE 2 PULGADAS DE GROSOR EN LÍNEA HORIZONTAL EN TODO LO ANCHO DEL CHALECO, CON DISEÑO ÚNICO DE DOBLE BANDA AJUSTABLE CON REFLEJANTE TEXTIL DE 2 PULGADAS DE GROSOR EN HOMBROS Y CINTURA QUE OFREZCAN COMODIDAD, AJUSTE PERFECTO Y MAXIMICEN LA SEGURIDAD DEL USUARIO, CUENTE CON 4 BOLSAS FRONTALES, EN LA PARTE DE LOS HOMBROS CUENTE CON CONTAC EN AMBOS LADOS PARA AJUSTE DE LO LARGO DEL CHALECO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI Y EN471.UNITALLA (AJUSTABLE).**MARCA MR.SEGURIDAD** | 781 | PZA | $ 721.00 | | $ 563,101.00 | |
| **12** | CHALECO DE BUENA CALIDAD CON BOLSAS: CHALECO TIPO REPORTERO EN TELA GABARDINA 100 % ALGODÓN COLOR BEIGE, CON FORRO EN TELA CALADA, CON 4 BOLSAS TIPO PARCHE, AL FRENTE 2 BOLSAS EXPANDIBLES EN LA PARTE SUPERIOR CON MEDIDAS DE 12 CM. DE ANCHO X 13.5 CM DE ALTO, CIERRA MEDIANTE CONTACTEL, EN LA PARTE MEDIA DE LA SOLAPA Y 2 BOLSAS EN LA PARTE BAJA DE LOS DELANTEROS A LA ALTURA DE LA CINTURA, EXPANDIBLES CON MEDIDAS DE 18 CM. DE ANCHO X 17 CM DE ALTO, CIERRE MEDIANTE DOS CONTACTEL EN CADA ESQUINA DE LA SOLAPA, QUE CONTENGA UN CIERRE DE PLÁSTICO EN LA TERCERA PARTE DE LA BOLSA EN FORMA VERTICAL CON UNA MEDIDA DE 12 CM. CIERRE MEDIANTE UN CIERRE DE PLÁSTICO DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA, EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA LLEVE UNA BOLSA DE DOBLE COSTURA TIPO PARCHE CON UNA MEDIDA TOTAL DE 28 CM. DE LARGO X 18 CM. DE ALTO, CIERRE MEDIANTE UN CIERRE DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA, LLEVARÁN UNA COSTURA DE 2.5 CM, EN FORMA VERTICAL, EN CADA EXTREMO SOLAPA, EN LA PARTE INTERIOR DEL CUELLO CUENTE CON UNA TELA DEL MISMO MATERIAL DEL CHALECO EN FORMA DE ROMBO CON MEDIDAS DE 7 CM. X 7 CM. EN LA CUAL CONTIENE UNA ETIQUETA QUE MENCIONE LA MARCA DEL PRODUCTO, INSTRUCTIVO DE LAVADO Y TALLA.**MARCA GACELA** | 213 | PZA | 27111 | $ 745.00 | | $ 158,685.00 | |
| **13** | GOOGLES: GOOGLES DE SEGURIDAD CON MICA TRANSPARENTE Y CORREA DE AJUSTE, CUMPLE CON LA NORMA ANSI Z87.1 **MARCA TRUPER** | 51 | PZA | 27211 | $ 275.00 | | $ 14,025.00 | |
| **14** | GUANTE DE LÁTEX: GUANTE DE LÁTEX COLOR ROJO PARA USO GENERAL MATERIAL LÁTEX FLOCADO, ANTIDESLIZANTE, CERTIFICACIONES CE. DIFERENTES TALLAS. **MARCA TRUPER** | 743 | PAR | $ 65.00 | | $ 48,295.00 | |
| **15** | FAJA INDUSTRIAL: FAJA ELÁSTICA SACROLUMBAR CON 3 CINTURONES PARA SU AJUSTE PARA DAMA Y CABALLERO PARA TRABAJO EN DIFERENTES TALLAS, TIRANTES ELÁSTICOS DE 2 CM. DE ANCHO CON HEBILLA DE PLÁSTICOS PARA SU AJUSTE, CON BIES RÍGIDO DE 1 CM. DE ANCHO EN TODO EL CONTORNO DEL CINTURÓN PARA EVITAR CUALQUIER DEFORMACIÓN EN EL PRODUCTO, EL PRIMER CINTURÓN DE UNA CINTA DE POLIPROPILENO DE USO RUDO DE 5CM. DE ANCHO, CON HEBILLA METÁLICA CON AJUSTADORES DE CONTACTEL, EL SEGUNDO UNA BANDA ELÁSTICA DE AJUSTE DE 13 CM. DE ANCHO CON AJUSTADORES DE CONTACTEL, EL TERCER CINTURÓN DE MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO CON SOPORTE DE TELA QUE CONTENGA 3 RESISTENTES VARILLAS FLEXIBLES QUE BRINDEN SOPORTE EN LA REGIÓN SACROLUMBAR Y AJUSTE EN EL ABDOMEN POR VELCRO EN AMBAS DIRECCIONES. **MARCA MR.SEGURIDAD** | 918 | PZA | $ 435.00 | | $ 399,330.00 | |
| **16** | FAJA DE CUERO CON HEBILLA: QUE LA FAJA DE CUERO ESTÉ HECHA DE CUERO DE RES NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR, ACOJINADA EN LA PARTE INTERIOR DE LA FAJA Y CON BIES DE COLOR NEGRO AL CONTORNO DE LA FAJA DE 1 CM. DE ANCHO, PROTECCIÓN LUMBAR DE 10.5 CM DE ANCHO. HEBILLA DE ACERO NIQUELADO. CON PLACA LAMINADA NIQUELADA, REMACHE LAMINADO NIQUELADO DE ALTA RESISTENCIA, PAR DE OJILLOS LAMINADOS NIQUELADOS DE ALTA RESISTENCIA EN UN EXTREMO DE LA FAJA PARA AJUSTE DE TALLA DEL USUARIO HACIENDO UN TOTAL DE 7 PARES, COSTURA DE HILO NYLON. **MARCA SIN MARCA (NACIONAL)** | 10 | PZA | $ 495.00 | | $ 4,950.00 | |
| **17** | CUBRE BOCA: MASCARILLA TIPO CONCHA (CUBRE BOCA), CARACTERÍSTICAS: CUBRE BOCA FABRICADO 100 % DE POLIÉSTER, CON CINTA ELÁSTICA PARA EL AJUSTE EN LAS OREJAS, DESECHABLE, LIGERA Y CÓMODA, BRINDE UN AJUSTE PERFECTO, PERMITE UNA CLARA VISIÓN, NO DIFICULTE LA RESPIRACIÓN NI EL HABLA, TIPO CONCHA. **SIN MARCA (NACIONAL)** | 11 | PZA | $ 135.00 | | $ 1,485.00 | |
| **18** | RED PARA CABELLO: GORRO PARA CABELLO QUE EVITE QUE CUALQUIER CABELLO SUELTO, PUEDA CAER DURANTE LA OPERACIÓN QUE ESTÉ REALIZANDO EL USUARIO. CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN HILO DE NYLON., DISPONIBLE EN COLOR NEGRO U OTRO, TIPO DE MALLA: GRUESA, DIÁMETRO: 20”. **MARCA NEW FASHION** | 55 | PZA | $ 85.00 | | $ 4,675.00 | |
| **19** | BOTA DE HULE QUE CUBRE LO SIGUIENTE: COLOR NEGRO, CON SUELA COLOR CREPÉ, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA 35.5 CM, MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, POR EL ÁREA DEL TALÓN, FORRO TIPO CALCETÍN, DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, EN TODO EL INTERIOR DE LA BOTA, ADHERIDO A LA PLANTA, CHINELA, CUARTOS Y TUBO, PLANTILLA COMPLETA, DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA EN BASE DE EVA, PRESENTA REFUERZOS EN LA PUNTA Y EN EL TALÓN, SUELA DE PVC, DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CON SALIDAS PARA LÍQUIDOS Y LODOS, SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECCIÓN, TUBO DE PVC, FABRICADO JUNTO CON LA CHINELA, PUNTA Y SUELA, DE UNA SOLA PIEZA MEDIANTE UN PROCESO DE INYECCIÓN, LOS TUBOS SEAN DEL MISMO MATERIAL QUE LA SUELA Y TACÓN, CON REFUERZO EN EL CONTRAHORTE.**MARCA DARAMIL DAKOTA** | 818 | PAR | $ 318.00 | | $ 260,124.00 | |
| **20** | BOTAS QUE CUBRE LO SIGUIENTE: DE PIEL TIPO BORCEGUÍ DE TRABAJO INDUSTRIAL CON CASCO DE POLÍMERO (NO METÁLICO), CON UNA ALTURA 16,8 CM, MEDIDOS DESDE LA BASE DEL TACÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL CALZADO, POR EL ÁREA DEL TALÓN. CORTE CHINELA, CHALECOS Y TIRA DEL TALÓN DE CUERO VACUNO, FLOR CORREGIDA, LATERALES DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, REMATE DEL TALÓN DE CARNAZA VACUNO. LENGÜETA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO. BULLÓN EN EL CUELLO DEL CALZADO, SEPARADO POR COSTURA, PARTE EXTERNA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO, PARTE INTERNA DEL MISMO MATERIAL DEL FORRO, CON ACOJINAMIENTO DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPUMA DE POLIURETANO). OJILLOS DE PLÁSTICO (NO METÁLICOS) DE ABAJO HACIA ARRIBA PRESENTE CUATRO OJILLOS Y DOS GANCHOS, POR CHALECO, COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETA DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN, FORMA CIRCULAR, CON PUNTAS PLÁSTICAS EN LOS EXTREMOS, BICOLOR (CAFÉ/AMARILLO), PLANTILLA REMOVIBLE, PREFORMADA, COMPLETA, SUPERFICIE QUE HAGA CONTACTO CON EL PIE DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO SINTÉTICO EN BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO. FORRO EN CHINELA MATERIAL TEXTIL TIPO OROPAL, EN LATERALES, LENGÜETA Y TALÓN DE TELA, TEJIDA SINTÉTICA, BORDEADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y UNA CAPA DE TELA NO TEJIDA SINTÉTICA COMO SOPORTE. PLANTA FORMADA POR: TALONERA (TALÓN AL ENFRANQUE) DE CELULOSA PREFORMADA COSTILLA DE POLÍMERO RÍGIDA PLANTA SUPERIOR DE FIBRA DE CELULOSA CON CAPA SUPERIOR DE EVA, SUELA POLIURETANO CON PATÍN DE POLIURETANO (DOBLE DENSIDAD) DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACÓN, HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, EL PATÍN DE COLOR AMARILLO Y LA PARTE INTERMEDIA (CUÑA-ENTRESUELA) DE COLOR NEGRO. SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO CASCO POLÍMERO (NO METÁLICO). CONTRAHORTE MATERIAL BASE FIBRA DE POLIÉSTER. DISEÑO CALZADO TIPO BORCEGUÍ CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, FORMADO DE SEIS PIEZAS-CHINELA DE UNA PIEZA - LENGÜETA- CHALECO DE UNA SOLA PIEZA-LATERALES Y BULLÓN DE UNA SOLA PIEZA-TIRA DE REMATE SUPERIOR - REMATE DE TALÓN. EN EL LATERAL DE LA BOTA DEL LADO DE AFUERA LLEVE UN INJERTO CON LA MARCA DEL PRODUCTO CON MEDIDAS DE 1 DE ALTO POR 2.8 CM DE ANCHO.**MARCA ARMADA SAFETY** | 1,891 | PAR | 27111 | $ 2,030.00 | | $ 3,838,73.00 | |
| **21** | BOTA DIELÉCTRICA QUE CUBRE LO SIGUIENTE: BOTA COLOR CAFÉ DIELÉCTRICA, ALTURA 210 MM, DISTANCIA MEDIDA EN LA PARTE CENTRAL DEL TALÓN, DESDE EL INICIO DE LA PLANTA HASTA EL BORDE DEL BULLÓN, MEDIDO EN EL REFUERZO. COLOR CAFÉ CHINELA, TALÓN Y CALZADOR EN PIEL DE GANADO VACUNO. CURTIDA AL CROMO CON UN VALOR DE 2.5, CON UN PH DE 3.5. LA ABSORCIÓN NO DEBE DE SER MENOR AL 35 % Y LA DESABSORCIÓN NO DEBE DE SER INFERIOR AL 40 %. CON UN ESPESOR DE 2.0 MM APLICACIÓN LATERAL EN TALÓN NO APLICA. BULLÓN SUPERIOR EN PIEL DE GANADO VACUNO DE ESPESOR 0.9 MM EN SU EXTERIOR. EN SU INTERIOR DE MALLA TEXTIL POLIÉSTER CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 4 MM DENSIDAD 24 KG/M Y RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE 10 MM DE DENSIDAD 50 KG/M3. CORTE BULLÓN SUPERIOR Y DE FLEXIÓN BULLÓN DE FLEXIÓN EN PIEL DE GANADO VACUNO ESPESOR 0.9 MM EN SU EXTERIOR. CON RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE 10 MM DE DENSIDAD 50 KG/M3. AMBOS BULLONES LLEVAN DESPUNTE EN SU PARTE MEDIA PARA DAR APARIENCIA DE DOBLE COJÍN. FUELLE DE PIEL DE GANADO VACUNO CON ESPESOR 1.2 MM Y EN SU INTERIOR DE MALLA TEXTIL CON COMPOSICIÓN POLIÉSTER. CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 4 MM DE DENSIDAD 24 KG/M, JARETA DE JALAR CON DEDAL Y LLEVA FORRO COMPLETO DE MALLA TEXTIL DE COMPOSICIÓN POLIÉSTER. CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO CON 4 MM DE DENSIDAD 24 KG/M. 3 CAPAS CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y CON CALZADOR DE MATERIAL SINTÉTICO 75% POLIÉSTER Y 25% DE RESINA MBR. COSTURAS EN HILO POLIÉSTER DE 3 CABOS. OJILLO, HERRAJES Y/O PERFORACIONES CON 11 PERFORACIONES DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUIDISTANTE. PLANTA DE MATERIAL DE FIBRA DE CELULOSA CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO PARA MANTENER EL PIE FRESCO Y ESTABLE, ADEMÁS DE NO PERMITIR QUE SE DEFORME EL CALZADO NI CANSE AL CAMINAR. CASCO O PUNTERA DE MATERIAL ESPECIAL TERMO CONFORMABLE SINTÉTICO CON UN ESPESO DE 2.2 MM PARA DARLE FORMA A LA PUNTA. CONTRA FUERTE O CONTRA HORTE DE TERMOPLÁSTICO O MATERIAL SINTÉTICO CON UN ESPESOR DE 1.7 MM SUELA "ESTRABE" EN HULE POLIMÉRICO COMPUESTO, CUYA FORMULACIÓN ESTÉ DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. SEA ERGONÓMICA, CON UNA ALTURA DE TACHÓN DE 6.2 MM EN EL ÁREA PLANTAR. QUE TENGA EN EL CONTORNO, EN DIRECCIÓN HACIA LA PUNTA, EN EL PISO DE LA SUELA 10 SALIDAS DE FLUIDOS O SÓLIDOS Y 10 SALIDAS INTERMEDIAS CON UN ÁNGULO EN SUS PAREDES DE 112° Y 120°, EN SU PARTE CENTRAL CUENTE CON 8 TACHONES EN FORMA DE FLECHA ENCONTRADA. EN EL TACÓN TENGA UN PUNTO DE GIRO CON ÁNGULO DE 90° PARA DARLE MAYOR SEGURIDAD EN MANE OBRAS SOBRE MANEAS O PELDAÑOS. ENTRE OTRAS PROPIEDADES Y BONDADES QUE TENGA LA SUELA "ESTRABE" SEA ENTIDERRAPANTE DIELÉCTRICA, RESISTENTE A SOLVENTES, A LA ABRASIÓN (CON UN VALOR DE 300 MM 3), A LA FLEXIÓN (CON UN VALOR DE ABERTURA DE 6 MM) Y A LOS ACEITES (LA SUELA NO AUMENTA SU VOLUMEN EN UN MÁXIMO DE 100 %). PLANTILLA ERGONÓMICA PREFORMADA DE POLIURETANO TEXTIL POLIÉSTER CON UN TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y DE CONFORT. CON UN ESPESOR DE 5 MM EN LA REGIÓN CENTRAL DE FLEXIÓN DEL ÁREA PLANTAR Y UN ESPESOR DE 8 MM EN LA REGIÓN CENTRAL DEL TALÓN. EN ARCO SOPORTE CON UNA ALTURA DE 9 MM Y MÁXIMO DE 21 MM, CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL IMPACTO AL CAMINAR. AGUJETAS DE CORDÓN POLIÉSTER DE 200 CM CON EMPUNTES DE MATERIAL SINTÉTICO Y CON ALMA DE ALGODÓN DE 4 CABOS. CAMBRILLÓN DE MATERIAL POLIMÉRICO RÍGIDO. DE TAMAÑO TAL QUE CUBRA EL ÁREA DE LA PLANTA MENOS 1 CM ALREDEDOR, DESDE EL TALÓN HASTA EL FINAL DEL ENFRANQUE MÁS 1 CM SIN LLEGAR A LA ZONA DE FLEXIÓN. SU DISEÑO PROPORCIONA ESTABILIDAD AL CAMINAR Y AL ESTAR PARADO SOBRE PELDAÑOS, MANEAS O PERFILES. PRODUZCA MENOS CANSANCIO Y EVITA LA PENETRACIÓN DE OBJETOS PULSO CORTANTES EN ESTA ZONA. SISTEMA DE FABRICACIÓN UNIÓN CORTE- SUELA MEDIANTE PEGADO DE ALTA RESISTENCIA. RESISTENTE A ÁREA DE HUMEDAD, ACEITES, GASOLINA, AGENTES QUÍMICOS O HIDROCARBUROS. ACABADO DEL CORTE EN MATERIAL BASE SILICONA CON PROPIEDAD DE REPELENCIA A LA HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DEL INTERIOR DEL CALZADO. RECOMENDADO PARA TRABAJOS DE: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LIMPIA O SEMI LIMPIA, ALIMENTICIA, AUTOMOTRIZ, DE REPARTO, HOSPITALARIA, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (HASTA POR 18000 VLTS CON 1 MILI-AMPER DE CORRIENTE DE FUGA) Y DE ÁREAS DE BAJA HUMEDAD. NO RECOMENDABLE PARA TEMPERATURAS MAYORES A 150° C, MINERÍA, INDUSTRIA METAL MECÁNICA, TRABAJO DONDE SE GENEREN VIRUTAS METÁLICAS PUNZO CORTANTES DE DIMENSIONES MAYORES A 4 MM Y ÁREAS CON EXCESO DE HUMEDAD. **MARCA CRUCERO** | 112 | PAR | 27211 | $ 2,100.00 | | $ 235,200.00 | |
| **22** | CAMISOLA MANGA LARGA COLOR NARANJA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EN TELA GABARDINA 100 % ALGODÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUELLO SPORT CON PIE DE CUELLO, CON DOBLES COSTURAS A LOS BORDES, 2 BOLSILLOS SUPERIORES AL FRENTE A LA ALTURA DEL PECHO CON CARTERA QUE PRESENTE MEDIDAS DE 13 CM DE ANCHO POR 6 CM DE ALTO TERMINACIÓN EN PICO, CUENTE CON UN OJAL Y BOTÓN DE PLÁSTICO PARA EL CIERRE DE LA BOLSA, LAS MEDIDAS DE LA BOLSA SUPERIOR EN FORMA SEMICUADRADA SEA DE 12 CM DE LARGO POR 13.5 CM DE ALTO CON DOBLES COSTURAS EN LOS BORDES, CUENTA CON 6 BOTONES DE PLÁSTICO Y 6 OJALES, CON UN PUÑO DE 6.5 CM DE ANCHO CON DOBLES COSTURAS Y OJAL PARA UN BOTÓN DE PLÁSTICO PARA SU AJUSTE Y UNA ABERTURA DE 15.5 CM DE LARGO EN LA MANGA DE LA CAMISA, EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA CUENTA CON DOBLE TELA CON COSTURAS DOBLES EN TODO LO ANCHO DE LA CAMISA, EN LA PARTE INTERIOR DEL CUELLO CUENTA CON UNA ETIQUETA QUE MENCIONE LA MARCA DEL PRODUCTO TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.**MARCA CONTINENTE** | 204 | PZA | 27111 | $ 560.00 | | $ 114,240.00 | |
| **23** | MANDIL QUE CUBRE CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: DE PETO EN COLOR AZUL MARINO CON UN DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE 1 CM. DE ANCHO, CUENTA CON CORREA EN LA PARTE LATERAL DE 1 CM. DE ANCHO QUE PERMITA AJUSTARLO A LA ALTURA DE LA CINTURA, SEA MUY LIGERO, FRESCO Y CÓMODO, SUS COSTURAS ESTÉN PERFECTAMENTE REFORZADAS Y EL MATERIAL SEA MUY SUAVE AL TACTO LO CUAL PERMITA AL USUARIO TRABAJAR LIBREMENTE SIN DETALLES CUENTA CON 2 BOLSILLOS, EN LA PARTE INFERIOR DEL MANDIL CON UN DOBLADILLO DE 2 CM. DE ANCHO, ELABORADO EN GABARDINA, TERMINACIÓN DEL MANDIL SEMICIRCULAR, EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CONTENGA UNA ETIQUETA DE LA MARCA DEL FABRICANTE. **MARCA UNITAM UNIFORMES** | 82 | PZA | $ 255.00 | | $ 20,910.00 | |
| **24** | BATA QUE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: DE LABORATORIO, CUELLO TIPO SPORT FABRICADA EN TELA GABARDINA COLOR BEIGE, 100 % ALGODÓN, MANGA LARGA CON UN DOBLADILLO DE 2 CM., CUENTA CON UNA BOLSA SEMICUADRADA AL FRENTE TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON UNA MEDIDA DE 13.5 CM. DE ANCHO X 14 CM. DE ALTO Y DOS BOLSAS SEMICUADRADA DE PARCHE A LA ALTURA DE LA CINTURA CON UNA MEDIDA DE 16.5 CM. DE ANCHO X 16 CM. DE ALTO. CIERRE AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES OCULTOS DE PLÁSTICO DEL NÚMERO 32 Y 4 OJALES, EN LA PARTE TRASERA DE LA BATA A LA ALTURA DE LA CINTURA CUENTA CON UNA CINTA A LO ANCHO DE LA ESPALDA. LLEVA DOS ABERTURAS A LOS COSTADOS PARA UN FÁCIL ACCESO A LAS BOLSAS DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CONTENGA UNA ETIQUETA DE LA MARCA DEL FABRICANTE Y DE LA TALLA, ADEMÁS CUENTA CON UNA ETIQUETA DE INSTRUCTIVO DE LAVADO, NOMBRE DEL FABRICANTE, COMPOSICIÓN Y TALLA EN UN MATERIAL TIPO PAPEL ACERADO ESPECIAL PARA ETIQUETAS NO DECOLORABLE.**SIN MARCA(NACIONAL)** | 133 | PZA | $ 515.00 | | $ 68,495.00 | |
| **25** | GORRO DE COCINA QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: GORRO DE COCINA CON ELÁSTICO, HECHO DE MEZCLA DE ALGODÓN, COLOR NEGRO, TRANSPIRABLE, SUAVE Y DURADERO PARA MAXIMIZAR SU COMODIDAD, PARTE SUPERIOR CON MALLA QUE PERMITA MANTENER LA CABEZA FRESCA MIENTRAS COCINAS, CON CORREA MÁGICA AJUSTABLE EN LA PARTE POSTERIOR, CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA POR ALTURA 58 CM X 8,5 CM, GÉNERO UNISEX. **SIN MARCA NACIONAL** | 12 | PZA | $ 187.00 | | $ 2,244.00 | |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | | $ 8,011,348.00 | |
|  | **(NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)** | | | | | I.V.A. | | $ 1,281,815.68 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | | $ 9,293,163.68 | |

**PRECIO TOTAL EN LETRA: (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO - - - - - - - - - - - - - -**

**El importe total del lote único ofertado presentado por la empresa Uniformes Especializados y Venta de Equipos Policial Ángeles S.A. de C.V., es por la cantidad de $9,293,163.68 (Nueve millones doscientos noventa y tres mil ciento sesenta y tres pesos 68/100 M.N.) I.V.A. incluido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

Asimismo con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, se les notifica en este acto a los participantes que el fallo será emitido el día 21 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas. Dándose por enterados en este acto todos los presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por último, se notifica a los participantes asistentes el contenido de la presente acta,

quienes acusan de recibido la copia fotostática simple que en este acto se les proporciona, asimismo se les hace del conocimiento, que se fijará un tanto en copia simple de la presente acta por un término no menor a cinco días, en los estrados con que cuenta el Palacio Municipal, ubicados en la planta baja, primer patio, pudiendo sustituir a la notificación personal, siendo la exclusiva responsabilidad de los participantes el acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las catorce horas con treinta minutos del mismo día de su inicio firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y CARGO** | **FIRMA** |
| C. Omar Lozano Fierro.  Jefe del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| C. Iris Jazmín Jiménez Cruz.  Jefa del Departamento de Auditorías Financieras y de Cumplimiento, representante designada por el Órgano Interno de Control Municipal. |  |

**POR EL ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y CARGO** | **FIRMA** |
| C. Carlos Miguel Gijón Cruz.  Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales. |  |

**POR LOS LICITANTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y CARGO** | **FIRMA** |
| C. Karla Lescas Fuentes.  En representación Grupo Comercial NATDE de México S.A. de C.V. |  |
| C. Maricela Yadira Romero Jijon.  Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V. |  |
| C. Grecia Sharon Gil Ávila.  Uniformes Especializados y Venta de Equipos Policial Ángeles S.A. de C.V. |  |

**“LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS ES PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** **PRESENCIAL NÚMERO LPE/MOJ/SRHYM/VESTUARIOSINDICATO/12/2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, CALZADO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE BASE OPERATIVO DE LOS SEIS GREMIOS SINDICALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**