LICITACIÓN N**°. LPE/SOPDU/DCSCOP/066/2024**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **11:30 horas** del día **30 de agosto de 2024** reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/066/2024** y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del **C. Colvert Telesforo de Jesus**,representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. **DP/032/2024** de fecha **20 de agosto de 2024**, de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **Rehabilitación del campo de futbol a unidad deportiva 1º de mayo, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.** | MUNICIPIO: **067 OAXACA DE JUÁREZ**  REGIÓN: **08 VALLES CENTRALES** |

Se informa que se encuentra presente la **C. Soledad Concepción Diaz Reyes**, representante del Órgano Interno de Control Municipal y la **C. Benita Eufenia Bautista Vasquez** Agenta Municipal de la Agencia de San Felipe del Agua.

Acto seguido, el **C. Colvert Telesforo de Jesus,** representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán **MODIFICAR** los siguientes conceptos en la partida: **CANCHA DE FUTBOL**, SUBPARTIDA: **CORTES Y AFINES**, PARTIDA: **TROTAPISTA**, SUBPARTIDA: **EXCAVACIONES**, PARTIDA: **CERCO**, SUBPARTIDA: **PRELIMINARES Y MALLA**, Y PARTIDA: **MURO-GRADAS**, SUBPARTIDA: **EXCAVACIONES Y ALBAÑILERÍA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DICE** | | | |  | **DEBE DECIR** | | | |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |  | **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
|  | **PARTIDA: CANCHA DE FUTBOL** |  |  |  |  | **PARTIDA: CANCHA DE FUTBOL** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: CORTES Y AFINES** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: CORTES Y AFINES** |  |  |
| 24-TEREMBMQ-05 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON MOTONIVELADORA, EN SUPERFICIES CON FINES NO ESTRUCTURALES NI DE CARGA, INCLUYE: EXTENDIDOS Y NIVELACIONES, RIEGO SUPERFICIAL CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 21.69 |  | 24-TEREMBMQ-05 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON MOTONIVELADORA **Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON.,** EN SUPERFICIES CON FINES NO ESTRUCTURALES NI DE CARGA, INCLUYE: EXTENDIDOS Y NIVELACIONES, RIEGO SUPERFICIAL CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 21.69 |
|  | **PARTIDA: TROTAPISTA** |  |  |  |  | **PARTIDA: TROTAPISTA** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: EXCAVACIONES** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: EXCAVACIONES** |  |  |
| 23-TEACTNMQ-05 | AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y TRASPALEOS NECESARIOS. | M2 | 889.60 |  | 23-TEACTNMQ-05 | AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN**,** **PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2** Y TRASPALEOS NECESARIOS. | M2 | 889.60 |
|  | **PARTIDA: CERCO** |  |  |  |  | **PARTIDA: CERCO** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: PRELIMINARES** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: PRELIMINARES** |  |  |
| 24-RDCMSR-01 | RETIRO Y DESMONTAJE DE POSTERÍA DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACION CON MALLA CICLONICA HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL LUGAR AUTORIZADO, ACARREO LIBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 114.07 |  | 24-RDCMSR-01 | RETIRO Y DESMONTAJE DE POSTERÍA DE CONCRETO ARMADO **CON MEDIOS MANUALES** SIN RECUPERACION CON MALLA CICLONICA HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL LUGAR AUTORIZADO, ACARREO LIBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 114.07 |
| 24-RDCMSR-02 | RETIRO Y DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA (ALUMINIO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PERFIL ESTRUCTURAL Y PERFIL ESTRUCTURAL REFORZADO) SIN RECUPERACION CON MALLA CICLONICA HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL LUGAR AUTORIZADO, ACARREO LIBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 113.44 |  | 24-RDCMSR-02 | RETIRO Y DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA (ALUMINIO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PERFIL ESTRUCTURAL Y PERFIL ESTRUCTURAL REFORZADO) **CON MEDIOS MANUALES** SIN RECUPERACION CON MALLA CICLONICA HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL LUGAR AUTORIZADO, ACARREO LIBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 113.44 |
| 24-RCPME-01 | RETIRO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO FORMADA POR SISTEMA DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 10.5 Y MARCO DE PTR DE 1" X 1" CON DISEÑO DE ABERTURA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 3 M DE ALCHO POR 2 M DE ALTO CADA UNA FIJADO A POSTE TUBULAR DE ACERO DE 6”, INCLUYE: ELABORACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS Y RESGUARDO EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, NIVELACIONES Y PLOMEOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |  | 24-RCPME-01 | RETIRO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO FORMADA POR SISTEMA DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 10.5 Y MARCO DE PTR DE 1" X 1" CON DISEÑO DE ABERTURA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 3 M DE ALCHO POR 2 M DE ALTO CADA UNA FIJADO A POSTE TUBULAR DE ACERO DE 6", INCLUYE: ELABORACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 **CM CON CONCRETO F’C=150 KG/CM2**, EXCAVACIÓN **CON MEDIOS MANUALES**, RELLENOS **Y COMPACTADO**, ACARREOS Y RESGUARDO EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, NIVELACIONES Y PLOMEOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
|  | **SUBPARTIDA: MALLA** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: MALLA** |  |  |
| 24-MC303050-01 | MUERTOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS. X 50 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III, RELLENOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 26.00 |  | 24-MC303050-01 | MUERTOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS. X 50 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III **CON MEDIOS MANUALES**, RELLENOS **Y COMPACTADO**, MATERIALES, EQUIPO**,** **HERRAMIENTA** Y MANO DE OBRA. | PZA | 26.00 |
|  | **PARTIDA: MURO-GRADAS** |  |  |  |  | **PARTIDA: MURO-GRADAS** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: EXCAVACIONES** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: EXCAVACIONES** |  |  |
| 23-TEACTNMQ-05 | AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y TRASPALEOS NECESARIOS. | M2 | 152.24 |  | 23-TEACTNMQ-05 | AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN**,** **PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2** Y TRASPALEOS NECESARIOS. | M2 | 152.24 |
|  | **SUBPARTIDA: ALBAÑILERÍA** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: ALBAÑILERÍA** |  |  |
| 24-C3030-01 | COLUMNA DE 30 X 30 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL # 5, Y ESTRIBOS DEL # 3 @ 15 CMS, INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, COLADO CON CONCRETO F´c=250 KG/CM2., MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | ML | 30.69 |  | 24-C3030-01 | COLUMNA DE 30 X 30 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL # 5, Y ESTRIBOS DEL # 3 @ 15 CMS, INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, **ACABADO COMÚN,** COLADO CON CONCRETO F´c=250 KG/CM2., MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | ML | 30.69 |
| 23-ESTCC15X15-02 | CASTILLO O CADENA DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, COLADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 CM., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE Y CURADO. | ML | 14.40 |  | 23-ESTCC15X15-02 | CASTILLO O CADENA DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, **ACABADO COMÚN,** COLADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 CM., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE Y CURADO. | ML | 14.40 |
| 24-EDCD15X25-01 | CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 25 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, COLADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 CM., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE Y CURADO. | ML | 25.04 |  | 24-EDCD15X25-01 | CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 25 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, **ACABADO COMÚN** COLADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 CM., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE Y CURADO. | ML | **29.15** |
| 23-ESTCD15X20-02 | CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, COLADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 CM., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE Y CURADO. | ML | 124.90 |  | 23-ESTCD15X20-02 | CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, **ACABADO COMÚN** COLADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 CM., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE Y CURADO. | ML | 124.90 |

2.- Se deberán **AGREGAR** los siguientes conceptos en las partidas: **CERCO** SUBPARTIDA: **MALLA** PARTIDA: **MURO-GRADAS** SUBPARTIDA: **CUBIERTA.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
|  | **PARTIDA: CERCO** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: MALLA** |  |  |
| 24-EDRPCF-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PERIMETRAL CON ABERTURAS DE 3” POR LADO ELABORADO CON HILO NAILON TRENZADO CALIBRE 18, FIJADA A MARCOS DE PTR DE 1 ½” CON 2 ARGOLLAS METÁLICAS REFORZADAS DE 32 MM SOLDADAS EN CADA EXTREMO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES (9), INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, NIVELACIONES Y PLOMEOS, COLOCADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 168.00 |
|  | **PARTIDA: MURO-GRADAS** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: CUBIERTA** |  |  |
| 24-CLG61010-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, ELEVACION MAXIMA DE 5.00 MTS., DE 6 X 10 X 10 CM. DE SECCION, INCLUYE: FIJACION CON PUNTOS DE SOLDADORA DE 3 mm. A ELEMENTO METALICO DE SOPORTE, PREPARACIÓN EN LA LÁMINA PARA RECIBIR BAJADA PLUVIAL (DOS BAJADAS EN TOTAL UNA A CADA LADO) CON PEGAMENTO DE CONTACTO PARA PVC INFERIORES EN AMBOS LADOS, TUBO DE 4" DE PVC CON CODOS DE 45° EN LOS EXTREMOS DE 5.20 MTS DE LONGITUD COLOCADO CON ABRAZADERAS TIPO OMEGA COLOCADAS @ 1.5 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | ML | 26.00 |

2.- Se deberán **ELIMINAR** los siguientes conceptos en las partidas: **Cerco** subpartida: **MALLA** PARTIDA: **MURO-GRADAS** SUBPARTIDA: **CUBIERTA.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
|  | **PARTIDA: CERCO** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: MALLA** |  |  |
| 24-EDCRCDMC-MC | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA NOMINAL, ELABORADA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10.5, DE 63 X 63mm. DE ABERTURA, FIJADA A ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, NIVELACIONES Y PLOMEOS, COLOCADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 168.00 |
|  | **PARTIDA: MURO-GRADAS** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: CUBIERTA** |  |  |
| 23ARM-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, ELEVACION MAXIMA DE 10.00 MTS., DE 20 X 45 CM. DE SECCION (VER PLANO), INCLUYE: FIJACION CON PUNTOS DE SOLDADORA DE 3 mm. A ELEMENTO METALICO DE SOPORTE, PREPARACIÓN EN LA LÁMINA PARA RECIBIR BAJADA PLUVIAL (DOS BAJADAS EN TOTAL UNA A CADA LADO) CON PEGAMENTO DE CONTACTO PARA PVC, HERRAMIENTAS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | ML | 26.00 |

2.- Los conceptos de obra cuya descripción especifiquen pruebas de laboratorio, ya sea de compactación o concreto hidráulico, estas deberán considerarse en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos y no en el costo directo, como se establece en el numeral 4.2 Contenido de la propuesta económica de las bases de la licitación que nos ocupa.

3.- Se hace entrega de los planos denominados: **01/09 Planta de Renivelación de Cancha y Trotapista, 05/09 Detalles, Especificaciones de Cancha, Planta de Muro y Perfil y 09/09 Alzados de Gradas y Muro** de la Obra: **Rehabilitación del campo de futbol a unidad deportiva 1º de mayo, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.,** el cual deberán anexar a su propuesta.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

* **“El contratista” al que se le adjudique el contrato queda** obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el **letrero denominativo de la obra,** el cual deberá contener la siguiente leyenda: **Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS en su componente municipal del ejercicio fiscal 2024.** Adicionalmente y una vez concluida la obra, **“El contratista” deberá colocar la** **placa de terminación de obra** de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.
* **“El contratista” deberá considerar el costo en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del uso obligatorio de equipo de seguridad (cascos, chalecos, botas y demás implementos de seguridad como arneses o andamios, dependiendo de la magnitud de la obra), de igual manera deberá considerar el costo de sanitarios portátiles y finalmente el costo por toda la señalización adecuada y necesaria para delimitar la zona de trabajo durante el tiempo que duren los trabajos y la cual tendrá que permanecer las 24 horas del día considerando que en ocasiones se dejan zanjas expuestas a cielo abierto, de tal manera que se regule y facilite el tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes, mediante el uso de cintas de precaución, conos, mallas, trafitambos con reflejantes, lámparas de destello, según se requiera.**

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las **11:45 horas**, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

**POR LOS LICITANTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO** | **FIRMA** |
| 1 | **No Asistieron** |  |  |

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

**POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| C. Eustorgio Ocampo Salinas | Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública |  |
| C. Colvert Telesforo de Jesus | Representante del Departamento de Proyectos |  |
| C. Soledad Concepción Diaz Reyes | Representante del Órgano Interno de Control Municipal |  |
| C. Benita Eufenia Bautista Vasque | Agenta Municipal de la Agencia de San Felipe del Agua. |  |

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública estatal no**. LPE/SOPDU/DCSCOP/066/2024**, para la adjudicación de la obra: **Rehabilitación del campo de futbol a unidad deportiva 1º de mayo, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.**, de fecha **30 de agosto de 2024** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------