REUNIDOS EN LA **CALLE ESMERALDA COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **18 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA CONTRATISTA **GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA”**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTÌN BARRANCO GARCÌA** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. MARCELA CANSECO ROMERO, MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ ORTEGA Y MARIBEL MENDEZ ARENAS** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESMERALDA, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0701** | **AGENCIA DE PUEBLO NUEVO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.3.-** **ABASTECIMIENTO DE AGUA.** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/041/2023** | | | | FECHA: **04 DE OCTUBRE DE 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2230501K26030111-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 522,619.01** | |
| OFICIO DE REDUCCIÒN PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/023/2023** | | | | FECHA: **22 DE DICIEMBRE DEL 2023** | |
|  | | | **REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO** | | | | IMPORTE DE REDUCCIÒN:  **$ 20,554.31** | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2023** | | | | FECHA: **09 DE ENERO DEL 2024** | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **DEL 09 DE ENERO DEL 2024 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 502,064.70** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 041/2023** | | FECHA:  **15 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **09 DE ENERO DEL 2024.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **22 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **325.30 ML** | | METAS ALCANZADAS: **316.23 ML** | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **792 PERSONAS** | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6", RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E145-VIGENTE, DE 76 MM. NOMINAL (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 2" (76 MM X 50 MM) DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICA RD-26 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fo.Fo. DE (76 mm) 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPACIÓN P.V.C. DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C. DE 3", ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 40 CMS. DE ALTURA DE F'c=100 KG/CM2 PARA TUBERIA DE 2 A 6", MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8" (15.875 MM), ABRAZADERA DE PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2" (13 MM), VÁLVULA DE INSERCIÓN O COMPRESIÓN CON EMPAQUE DE UNA"N" DE 1/2" (13 MM), TORRE DE BANQUETA DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULA DE BANQUETA DE 13 MM (1/2"), CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "A" DE 0.70 X 0.70 MTS. DESECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.10 MTS. DE ALTURA LIBRE; PARA RANGOS DE TUBERÍA DE (51 MM A 101 MM) 2"-4" DE DIÁMETRO, CONSTRUÍDO CON PLANTILLA DE CONCRETO F´c=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F´c=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No.3 @ 20 CMS. PREPARACIÓN PARA FILTRO DE GRAVA DE 40 X 40 X 15 CMS. RELLENO DE GRAVA DE 11/2" PARA PERMITIR EL DRENAJE DE AGUA HACIA EL SUBSUELO, MURO DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES DE 14CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. ELABORADA CON CONCRETO F´c=200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No.3 @ 10CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA TRÁFICO PESADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No.4, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, LIMPIEZA Y ACARREOS DE LA MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 502,064.70** | | **$ 502,064.70** | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 502,064.70** | | **$ 502,064.70** | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA”; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA” |
| ***R.F.C. :*** | LORG7712102S6 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CARRETERA INTERNACIONAL S/N, COLONIA LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA. C.P. 69600 |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **C.**  **GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ**  **PERSONA FÍSICA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCÍA**  RESIDENTE DE OBRA |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. MARCELA CANSECO ROMERO**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ ORTEGA.**  SECRETARIA |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. MARIBEL MENDEZ ARENAS**  VOCAL | | |