LICITACIÓN N**°. LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024**

**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **10:30** horas del día **30 de julio de 2024** reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en calle Plazuela Vicente Guerrero no. 105, Colonia Ex Marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 y facultado mediante oficio número PM/415/2024 de fecha 10 de abril de 2024, suscrito por el C. Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, para aceptar o rechazar propuestas, en términos del primer párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, con el objeto de dar a conocer el fallo de los trabajos programados por el Municipio de Oaxaca de Juárez, conforme a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024** y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 36 inciso B, 38 fracción II, 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 5. Del procedimiento de la Licitación, 5.3 Del Fallo de las bases de esta Licitación, haciendo constar que se encuentran presentes las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.** | MUNICIPIO: **067 OAXACA DE JUÁREZ**REGIÓN: **08 VALLES CENTRALES** |

Se informa que se encuentra presente la **C. Soledad Concepción Diaz Reyes,** representante del Órgano Interno de Control Municipal en calidad de observador del presente acto.

**ANTECEDENTES**

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 27 fracción I y 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la fracción V del artículo 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con fecha **26 de junio de 2024**, realizó la Publicación de la Convocatoria correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en un diario de mayor circulación en la entidad denominado: El Imparcial, así como en la página oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez, <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.

Las bases de la Licitación Pública Estatal **N° LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024** fueron adquiridas por los siguientes licitantes:

* **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V.**
* **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.**

Con apego en lo ordenado por los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV, 31 fracción III, 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el día **10 de julio de 2024** a las **13:30** horas, se llevó a cabo la primera y única junta de aclaraciones, correspondiente al presente procedimiento, proporcionando copia del acta levantada con motivo de dicho acto a la empresa que estuvo presente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción I, 29 fracción IV y Capitulo IV del Procedimiento de Apertura de Propuestas, 36 inciso A y 38 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el día **15 de julio de 2024** a las **13:30** horas, se llevó a cabo la presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de las propuestas técnicas en la que el servidor público designado y las empresas: **MAILO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. e CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.** rubricaron el **anexo 20** como se indica en la convocatoria de la Licitación Pública Estatal que nos ocupa.

A continuación, se mencionan la(s) propuesta(s) de los licitantes que fueron aceptadas, para su respectiva evaluación y análisis detallado a fin de conocer si esta cumple con los requisitos necesarios para la realización de la obra: **Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.,** motivo de la licitación.

* **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V.**
* **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.**

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, con fecha **19 de julio de 2024** a las **13:40** horas, se dio lectura al acta de resultado de análisis de propuestas técnicas, misma que se levantó con apego en lo ordenado por los artículos 24, 25 fracción I, Capitulo IV relativo al procedimiento de apertura de propuestas, 36 inciso A y 38 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, obteniendo el siguiente resultado:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **RESULTADO** |
| 1 | **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V.** | **ACEPTADA** |
| 2 | **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.** | **ACEPTADA** |

**PROPUESTA QUE SE ACEPTARON:**

Una vez que la(s) empresa(s) participante(s) cumplieron **SATISFACTORIAMENTE** con la documentación técnica de acuerdo a las bases de la licitación se determinó como **SOLVENTES** a la(s) empresa(s)**: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V. e CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.,** para que siguiera participando en el procedimiento de Licitación Pública Estatal; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se citó a los participante(s) para el día **19 de julio de 2024**,para que compareciera ante las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública para proceder a la apertura de la propuesta económica.

Lo anterior se dio cumplimiento, de conformidad con lo ordenado por el artículo 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ya que con fecha **19 de julio de 2024** a las **13:40** horas, se efectuó el acto de apertura de las proposiciones económicas que no fueron desechadas en el análisis técnico, obteniendo los siguientes importes con I.V.A. :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **IMPORTE CON I.V.A.** |
| 1 | **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V.** | **$ 1,491,569.81( Un millón cuatrocientos noventa y un mil quinientos sesenta y nueve pesos 81/100 M.N.)** |
| 2 | **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.** | **OBRA 1.- $ 567,791.27 (Quinientos sesenta y siete mil setecientos noventa y un pesos 27/100 M.N.)****OBRA 2.- $ 362,231.75 (Trescientos sesenta y dos mil doscientos treinta y un pesos 75/100 M.N.)** |

De la(s) propuesta(s) económica(s) que fueron aceptada(s), se procedió a la realización del análisis detallado, a fin de conocer si estas cumplieron con los requisitos necesarios para la ejecución de la(s) obra(s): **Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.,** motivo de esta licitación, mediante la elaboración de cuadro comparativo y la verificación de que la(s) propuesta(s) contengan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de la Licitación y en la propia Ley, de lo que se puede concluir que la propuesta de la empresa: **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V. no cumplió** con los requisitos exigidos, por lo siguiente:

**EMPRESA: CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.**

**INCUMPLIMIENTO:**

La empresa **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.** incumplió con lo solicitado en las bases de esta licitación, como se describe a continuacion: ***NUMERAL 4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA***: como se describe a continuación:

ANEXO 26 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. - Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinación deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibirá y la tasa de interés aplicable. Para el pago de estimaciones se deberán considerar 35 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y en el numeral 7.10 de estas bases de Licitación.

***La empresa integra una tasa de interés para su cálculo de 11.2450%, pero la reflejada en el indicador que anexa es de 11.2465% arrojando en su análisis y calculo sea incorrecto.***

ANEXO 28 Análisis de Precios Unitarios. - Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. ***La empresa en el análisis de los precios unitarios en el concepto*** *24-PH15PRATR-01 CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM, MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM +/- 2.5 CM., ACABADO TARRAJEADO CON TARRAJA METÁLICA FORMADA POR ÁNGULOS DE 3/4" ALTERNADOS CON ESPACIOS LLANOS DE 3 CMS., CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), CORTE CON DISCO PARA FORMAR SECCIONES DE LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACIÓN MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MÁXIMA, CORTE CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14” A UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 EL ESPESOR DEL PAVIMENTO, CONCRETO PREMEZCLADO Y COLADO DE FRANJAS CONTINUAS EN FORMA ALTERNADA (CONSIDERANDO LAS FRANJAS, LOS TRAMOS DE CADA LADO DEL EJE LONGITUDINAL DEL PROYECTO) COLADOS CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 1/4” Y SELLADO DE JUNTAS CON DURETÁN, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 150 M3.* ***, en el apartado materiales(insumos) integra: el DISCO DE DIAMANTE 14” P/CORTADORA, sin embargo en el ANEXO 24 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, en el análisis de la maquinaria CORTADORA DE DISCO ya integra dentro del apartado de piezas especiales o adicionales el disco de diamante de 14”, arrojando como resultado la duplicidad de este insumo en su cálculo, en el concepto*** 23CH-RPADISC02 ELABORACIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DE 8% , ELABORADA A BASE DE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INC. SIMBOLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CINTA DE PROTECCIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A. VOLTEADOR, JUNTAS DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFÁLTICO DE 3 MM DE ESP. ESPACIADAS @ 2.50 ML, ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR. ***La empresa integra en apartado materiales (insumos) LA CINTA DE PROTECCION, sin embargo, en el ANEXO 25 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS se indica que solamente se deberá integrar este material(insumo) en este anexo junto con los demás implementos de seguridad, como lo estipulan las bases de esta licitación, en el concepto*** 24-DRRS-01S RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 1.20 X 1.20 M (MEDIDAS EXTERIORES) DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO Y MUROS DE TABICON DE 14 CM DE ESPESOR, SIN CADENA PERIMETRAL. INCLUYE: DESMONTAJE DE TAPA DE CONCRETO DE 20 CM. DE ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, ELABORACIÓN DE CADENA DE TRANSICIÓN DE 15 X 25 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CMS., CONCRETO F´c= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO Fo.Fo. TRAFICO PESADO, ASENTADA EN 2 VIGAS IPR DE 4" DE 1.20 M. Y TAPA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS., Y CONCRETO F´c= 200 KG/CM2, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ***La empresa en el apartado equipo y herramienta, no integra el CAMION VOLTEO para su acarreo de material, arrojando como resultado que su cálculo sea incorrecto, en el concepto*** 23-TEREMBMQ-02 SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ***La empresa en el apartado equipo y herramienta, no integra el CAMION PIPA para el riego del material, arrojando como resultado que su cálculo sea incorrecto, en el concepto*** 24-URBA10AR-01 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO DE 10 +/- 2.5 CMS., HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INC. CINTA DE PROTECCIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. VOLTEADOR, JUNTAS DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFÁLTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADAS @ 2.5 ML, ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR, PRUEBAS DE LABOTATORIO @ 40 M3., ***La empresa integra en apartado materiales (insumos) LA CINTA DE PROTECCION, sin embargo, en el ANEXO 25 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS se indica que solamente se deberá integrar este material(insumo) en este anexo junto con los demás implementos de seguridad, como lo estipulan las bases de esta licitación, la omisión de estos insumos arrojan que el cálculo sea incorrecto.***

ANEXO 29 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta. - Agrupando por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. La marca y modelo deberá corresponder a la especificada en la descripción del concepto a desarrollar, en caso de no existir la marca o modelo, deberá proponer una marca o modelo que cumpla como mínimo con las mismas especificaciones de calidad, duración y garantía a la señalada en dicho concepto. ***La empresa integra en apartado materiales (insumos) LA CINTA DE PROTECCION, sin embargo, en el ANEXO 25 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS se indica que solamente se deberá integrar este material(insumo) en este anexo junto con los demás implementos de seguridad, arrojando como resultado el cálculo incorrecto.***

ANEXO 34 Disco (CD) con sobre firmado, sellado y rotulado con el nombre del participante, nombre de la obra y número de la Licitación. El Participante deberá grabar en formato editable el anexo 30.- Catálogo de conceptos y anexo 31.- Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos; así como procesar todos los anexos que entregue en papel firmados y sellados a medio electrónico en formato PDF, nombrando cada archivo electrónico con el número de anexo que se trate separando la documentación en TÉCNICA, (Documentos Legales, Documentos Administrativos, Documentos Técnicos) y ECONÓMICA, así mismo deberá integrar las bases de la Licitación, Modelo de Contrato, Modelo de Fianzas (Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos), el Catálogo de conceptos, las guías de llenado, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones técnicas generales y particulares de construcción, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Oaxaca de Juárez; así como las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables que en su caso le hubiere proporcionado la convocante. ***La empresa integra el Disco (CD) con sobre sin firmas, sin el rotulo, sin el nombre de la empresa participante y el nombre de las obras, incumpliendo en la manera de presentación como lo indica el anexo 34 de las bases de esta licitación.***

Por lo que su propuesta se **DESECHA** con base al artículo 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en los numerales 5.2. “De la adjudicación” y 8. “Causas de descalificación”, de las bases de la licitación en específico a lo establecido en el apartado 8.2. “Causas por las que se desecharán las propuestas durante la evaluación y análisis detallado” **SE DESECHARÁN LAS PROPUESTAS DURANTE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:**

1. *Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la información proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta,* ***presente errores*** *o sea falsa, así como la falta del CD con los archivos solicitados.*
2. *Que algún rubro en lo individual esté* ***incompleto****,* ***presente errores*** *o se encuentre* ***mal calculado.***
3. *Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catálogo, así como la omisión de alguna tarjeta de costo básico o precio unitario aun cuando en el catálogo lo hubiera cotizado, así como el no considerar las modificaciones previstas en la junta de aclaraciones o en su caso el* ***modificar alguna especificación a la solicitada, unidad de medida o cantidades de obra.***

El análisis de la proposición económica recibida se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Municipio para la contratación, en el caso concreto examinando la existencia de impedimentos legales del contratista para la celebración del contrato de obra pública.

Los criterios que se utilizaron para la evaluación de la propuesta fueron los establecidos en el numeral **5.2** de las bases de la Licitación, los cuales se tienen como reproducidos en este punto como si a la letra se insertasen.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la propuesta aceptada y determinada como solvente(s) de la empresa: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V. ,** el análisis se realizó de acuerdo a los criterios de adjudicación señalados en el numeral **5.2.** De la adjudicación de las bases de la Licitación, determinándose lo siguiente:

**ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

La Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública con apego en las facultades conferidas por los artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 y en cumplimiento a la encomienda concedida por el Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez mediante oficio número PM/415/2024 de fecha 10 de abril de 2024 y de conformidad con los artículos 24, 25 fracción I, 36 inciso B, 38 fracción II, 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 5. Del procedimiento de la Licitación, 5.3 Del Fallo de las bases de esta licitación, se declara como empresa ganadora para ejecutar la obra materia de la presente licitación a la empresa: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V.** por haber considerado que su proposición reúne las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base, queda obligada a firmar el contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado en la sala de juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, el día **01 de agosto de 2024,** a las **10:30** horas, **bajo los siguientes terminos:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRA** | **No. CONTRATO** | **IMPORTE** | **ANTICIPO** | **PERIODO DE EJECUCIÓN** | **INICIO** | **TERMINO** |
| **Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.** | **DCSyCOP/FIII 044/2024** | **$** **1,491,569.81 (Un millón cuatrocientos noventa y un mil quinientos sesenta y nueve pesos 81/100 M.N.)** | **$** **447,470.94 (Cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos 94/100 M.N.)** | **60 días naturales** | **02 de agosto de 2024** | **30 de septiembre de2024** |

Para lo cual deberá presentar, original y copia de la **Cedula del Registro al Padrón de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez** **e Identificación Oficial (INE).**

De igual manera, deberá presentar los acuses de los escritos que se enuncian dirigidos al C**. Ing. Armando Cruz Mendoza**, Director de Obras Públicas y Mantenimiento:

1. **Escrito de inicio de los trabajos.**
2. **Escrito de designación de superintendente de obra (tiene que coincidir con el de su propuesta).**
3. **Escrito de designación del Director responsable de obra. (tiene que coincidir con el de su propuesta).**
4. **Escrito de la empresa asignando el laboratorio encargado de realizar las pruebas (según sea el caso).**
5. **Curriculum de laboratorio certificado por SCT.**
6. **Escrito de que la empresa se compromete a colocar la mampara informativa de la obra en un plazo no mayor a tres días del inicio de los trabajos.**
7. **Entregar el Libro de Bitácora para la apertura.**

El participante ganador, deberá dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 37 fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, exhibiendo la garantía de anticipo y cumplimiento del contrato, mismo que se menciona en las bases de la licitación y especificado en la cláusula novena del modelo de contrato correspondiente, lo cual deberá efectuarse a más tardar dentro de **cinco días hábiles contados** a partir de que le sea notificado el presente fallo.

Si el participante ganador no firmase el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado, será sancionado por la convocante conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y a lo establecido en el numeral 6. Del Contrato, 6.2. Firma, de las bases de la Licitación.

En cumplimiento al artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se da por terminado el presente acto a las **10:40** horas del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma; así mismo se les entrega a los asistentes una copia del presente documento.

**POR LOS LICITANTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO** | **FIRMA** |
| 1 | **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V.** |  |  |

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

**POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| C. Eustorgio Ocampo Salinas | Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública |  |

La presente foja de firmas forma parte del acta de fallocorrespondiente a la licitación pública estatal no**. LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024**, para la adjudicación de la obra: **Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.**, de fecha **30 de julio de 2024** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------