LICITACIÓN N**°. LPE/SOPDU/DCSCOP/062/2024**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **16:00 horas** del día **29 de agosto de 2024** reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/062/2024** y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del **C. Julián Gonzalez Romero**,representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. **DP/032/2024** de fecha **20 de agosto de 2024**, de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **Construcción de espacio multideportivo, calle Periférico s/n, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.** | MUNICIPIO: **067 OAXACA DE JUÁREZ**REGIÓN: **08 VALLES CENTRALES** |

Se informa que se encuentra presente la **C. Soledad Concepción Diaz Reyes**, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el **C. Julián Gonzalez Romero,** representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán **MODIFICAR** los siguientes conceptos en las partidas: **CANCHA DEPORTIVA** subpartida: **TERRACERIAS,** partida: **TROTAPISTA** subpartida: **TERACERÍAS Y ALBAÑILERÍAS,** partida: **ACCESO Y ÁREAS COMUNES** subpartida: **CIMENTACIÓN Y JUEGOS Y EJERCITADORES** partida: **GRADAS Y VESTIDORES** subpartida: **CIMENTACIÓN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DICE** |  | **DEBE DECIR** |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |  | **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
|  | **PARTIDA: A CANCHA DEPORTIVA** |  |  |  |  | **PARTIDA: A CANCHA DEPORTIVA** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: A2 TERRACERIAS** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: A2 TERRACERIAS** |  |  |
| 24-TRCTEX20-05 | CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES, CON MOTONIVELADORA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO DE LAS CAPAS CON UN RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON., AL 90 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACIÓN DE SOBRETAMAÑOS EN FORMA MANUAL, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 1609.61 |  | 24-TRCTEX20-05 | CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES, CON MOTONIVELADORA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO DE LAS CAPAS CON UN RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON., AL 90 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACIÓN DE SOBRETAMAÑOS EN FORMA MANUAL, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, **PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M3 O FRACCIÓN**, | M3. | 1609.61 |
|  | **PARTIDA: B TROTAPISTA** |  |  |  |  | **PARTIDA: B TROTAPISTA** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: B1 TERRACERÍAS** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: B1 TERRACERÍAS** |  |  |
| 23-TEACTNMQ-05 | AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y TRASPALEOS NECESARIOS. | M2 | 185.89 |  | 23-TEACTNMQ-05 | AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN, Y TRASPALEOS NECESARIOS, **PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3 O FRACCIÓN** | M2 | 185.89 |
|  | **SUBPARTIDA: B2 ALBAÑILERÍAS** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: B2 ALBAÑILERÍAS** |  |  |
| 23-TEREMBMQ-02 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 22.31 |  | 23-TEREMBMQ-02 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, **AL 95 % DE SU P.V.S.M.**, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, **PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3 O FRACCIÓN** | M3. | 22.31 |
|  | **PARTIDA: C ACCESO Y ÁREAS COMUNES** |  |  |  |  | **PARTIDA: C ACCESO Y ÁREAS COMUNES** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: C3 CIMENTACIÓN** |  |  |  |  | **PARTIDA: C3 CIMENTACIÓN** |  |  |
| MEN002 | MURO DE ENRASE COLOCADO EN CIMENTACIÓN A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICON 10 X 14 X 28 CM. DE **28** CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | M2. | 2.54 |  | MEN002 | MURO DE ENRASE COLOCADO EN CIMENTACIÓN A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICON 10 X 14 X 28 CM. DE **14** CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | M2. | 2.54 |
|  | **SUBPARTIDA: C8 JUEGOS Y EJERCITADORES** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: C8 JUEGOS Y EJERCITADORES** |  |  |
| 24-AVYRRHEJ-01 | REHUBICACIÓN DE EJERCITADOR METÁLICO EXISTENTE, (BARRAS, BICICLETA, PLANCHA, ETC.) DE 2.50 X 0.50 X 2.00 MTS. (LARGO-ANCHO-ALTO) DIMENSIONES PROMEDIO, Y MATERIALES METÁLICOS COMERCIALES, FIJADO A FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: **TRABAJOS PARA LIBERACIÓN DEL EJERCITADOR, LIMPIEZAS Y** REPARACIONES MENORES, CARREOS LÍBRES Y COLOCACIÓN EN ZONA ASIGNADA POR LA CONTRATANTE, FIJADO A FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: RESGUARDO DENTRO DE LA OBRA, NIVELACIONES Y PLOMEOS, COLOCADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 7.00 |  | 24-AVYRRHEJ-01 | **REUBICACIÓN** DE EJERCITADOR METÁLICO EXISTENTE, (BARRAS, BICICLETA, PLANCHA, ETC.) DE 2.50 X 0.50 X 2.00 MTS. (LARGO-ANCHO-ALTO) DIMENSIONES PROMEDIO, Y MATERIALES METÁLICOS COMERCIALES, FIJADO A FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: REPARACIONES MENORES, **ACARREOS** LÍBRES Y COLOCACIÓN EN ZONA ASIGNADA POR LA CONTRATANTE, FIJADO A FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: RESGUARDO DENTRO DE LA OBRA, NIVELACIONES Y PLOMEOS, COLOCADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 7.00 |
|  | **PARTIDA: E GRADAS Y VESTIDORES** |  |  |  |  | **PARTIDA: E GRADAS Y VESTIDORES** |  |  |
|  | **SUBPARTIDA: E3 CIMENTACIÓN** |  |  |  |  | **SUBPARTIDA: E3 CIMENTACIÓN** |  |  |
| MEN002 | MURO DE ENRASE COLOCADO EN CIMENTACIÓN A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICON 10 X 14 X 28 CM. DE **28** CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | M2. | 14.88 |  | MEN002 | MURO DE ENRASE COLOCADO EN CIMENTACIÓN A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICON 10 X 14 X 28 CM. DE **14** CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | M2. | 14.88 |

2.- Los conceptos de obra cuya descripción especifiquen pruebas de laboratorio, ya sea de compactación o concreto hidráulico, estas deberán considerarse en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos y no en el costo directo, como se establece en el numeral 4.2 Contenido de la propuesta económica de las bases de la licitación que nos ocupa.

3.- Se hace entrega de los planos denominados: **01/12 Planta General y Secciones del Proyecto, 02/12 Plantas Arquitectónicas y Estructurales de la Zona de Gradas y Vestidores Generales, 03/12 Detalles Estructurales de la Zona de Gradas y Vestidores Generales, 04/12 Plantas Arquitectónicas y Estructurales de Vestidores de Árbitros, 05/12 Plantas Arquitectónicas, Estructurales y de Instalaciones Hidrosanitarias del Módulo de Servicios Sanitarios, 06/12 Plantas Arquitectónicas y Estructurales de Modulo de Servicios Sanitarios, 07/12 Plantas Arquitectónicas y Estructurales de Cisterna, Lavadero Pluvial, Cercado Perimetral, 08/12 Plano de Cancelerías Generales, 09/12 Plano de Acabados en Edificaciones, 10/12 Plano de Instalación Eléctrica en Sanitarios, Especificaciones de Luminarias Solares, 11/12 Plano de Instalación de Luminarias Solares, 12/12 Plano General de la Zona de Acceso** de la Obra: **Construcción de espacio multideportivo, calle Periférico s/n, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.,** el cual deberán anexar a su propuesta.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

* **“El contratista” al que se le adjudique el contrato queda** obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el **letrero denominativo de la obra,** el cual deberá contener la siguiente leyenda: **Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS en su componente municipal del ejercicio fiscal 2024.** Adicionalmente y una vez concluida la obra, **“El contratista” deberá colocar la** **placa de terminación de obra** de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.
* **“El contratista” deberá considerar el costo en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del uso obligatorio de equipo de seguridad (cascos, chalecos, botas y demás implementos de seguridad como arneses o andamios, dependiendo de la magnitud de la obra), de igual manera deberá considerar el costo de sanitarios portátiles y finalmente el costo por toda la señalización adecuada y necesaria para delimitar la zona de trabajo durante el tiempo que duren los trabajos y la cual tendrá que permanecer las 24 horas del día considerando que en ocasiones se dejan zanjas expuestas a cielo abierto, de tal manera que se regule y facilite el tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes, mediante el uso de cintas de precaución, conos, mallas, trafitambos con reflejantes, lámparas de destello, según se requiera.**

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las **16:15 horas**, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

**POR LOS LICITANTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO** | **FIRMA** |
| 1 | **INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V.** |  |  |

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

**POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| C. Eustorgio Ocampo Salinas | Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública |  |
| C. Julián Gonzalez Romero | Representante del Departamento de Proyectos |  |
| C. Soledad Concepción Diaz Reyes | Representante del Órgano Interno de Control Municipal |  |

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública estatal no**. LPE/SOPDU/DCSCOP/062/2024**, para la adjudicación de la obra: **Construcción de espacio multideportivo, calle Periférico s/n, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.**, de fecha **29 de agosto de 2024** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------